# Экспорт журналов

При экспорте журналов создаются файлы для целей выявления неисправностей.

1. Снимите защитную крышку USB-портаILT Base Station и вставьте USB-накопитель.

2. На экране ILT Base Station Home (Главная) выберите System (Система), затем выберите USB, а затем нажмите Export log (Экспортировать журнал событий).

   Экспорт может занять до десяти минут.

3. После удачного экспорта внизу экрана появится подтверждающее сообщение.

4. Извлеките USB-накопитель и закройте защитную крышку USB-порта.