# Fonte de Alimentação

Visualização da ILT Base Station pela parte inferior

A | Ethernet, M12 fêmea, código D | B | E/S de alimentação, 10-30 VCC ∼5 W, M8 macho, código A
C | USB tipo A, para unidade USB | D | COM, RS-232, M8 fêmea, código A

A alimentação é fornecida à ILT Base Station em 24 VCC por um conector com a marca “PWR”. Recomenda-se conectar o cabo de alimentação incluso diretamente às saídas de 24 V e de Terra (GND) no controlador Power Focus.

O Power Focus deve estar desligado ao se conectar a ILT Base Station.

## Alimentação (PWR) e conector E/S de entrada/saída

Conector M8 macho, código A

Pino | Cor do fio no cabo conectado | Sinal
--- | --- | ---
1 | Marrom | +10-30 VCC de entrada, ∼5 W
2 | Branco | Relé 1 comum Relé de estado sólido, isolação galvânica, 30 VCA/CC, 1 A, resistência interna de 0,15 Ω
4 | Preto | Relé 1, Normalmente aberto Relé de estado sólido, isolação galvânica, 30 VCA/CC, 1 A, resistência interna de 0,15 Ω
3 | Azul | GND (Sistema de aterramento)

## Conector serial RS-232 (COM)

Conector M8 fêmea, código A

Conector M8 fêmea, código A
Pino | Cor do fio no cabo conectado | Sinal
--- | --- | ---
1 | Marrom | GND (Sistema de aterramento)
2 | Branco | RS-232 Tx
4 | Preto | RS-232 Rx
3 | Azul | GND (Sistema de aterramento)