# Activer le verrouillage par E/S

Le Verrouillage par E/S est un paramètre avancé pour utiliser une sortie numérique plutôt que Open Protocol pour activer ou désactiver l’outil. La sortie numérique est intégrée au connecteur d’alimentation, voir également Aperçu de l’alimentation électrique pour une broche E/S.

Il n’existe pas de limitations logicielles pour Power Focus 4000.

La version 3.0 ou supérieure du logiciel Power Focus 6000 est nécessaire pour activer le Verrouillage par E/S dans la ILT Base Station.

Dans Power Focus 6000, activer le paramètre Verrouillage de l’outil activé faible. Voir également le Guide de configuration de Power Focus 6000.

1. À l’écran d'accueil, sélectionner Configuration.

2. Cocher la case pour activer le Verrouillage par E/S.

Informations pertinentes

- Alimentation électrique