# Stromversorgung

Die ILT Base Station von unten gesehen

A | Ethernet, D-codiert, M12-Buchse | B | Netzspannung E/A, 10-30 VDC ∼5 W, M8-Stecker A-codiert
C | USB Typ A, für USB-Laufwerk | D | COM, RS-232, M8-Buchse, A-codiert

Stromzufuhr für die ILT Base Station erfolgt mit 24 VDC über den mit “PWR” gekennzeichneten Anschluss. Es wird empfohlen, das mitgelieferte Netzkabel direkt and die 24-V- und GND-Ausgänge am Power Focus-Controller anzuschließen.

Prüfen Sie, ob der Power Focus beim Anschluss der ILT Base Station abgeschaltet ist.

## Netzstrom (PWR) und Eingang/Ausgang E/A-Anschluss

Anschluss M8-Stecker, A-codiert

Pin | Aderfarbe im angeschlossenen Kabel | Signal
--- | --- | ---
1 | Braun | +10-30 VCD Eingang, ∼5 W
2 | Weiß | Relais 1 gemeinsam Halbleiterrelais, galvanisch isoliert, 30V AC/DC, 1A, interner Widerstand 0,15Ω
4 | Schwarz | Relais 1 standardmäßig offen Halbleiterrelais, galvanisch isoliert, 30V AC/DC, 1A, interner Widerstand 0,15Ω
3 | Blau | GND (Systemerdung)

## RS-232 serieller Anschluss (COM)

Anschluss M8-Buchse, A-codiert

Anschluss M8-Buchse, A-codiert
Pin | Aderfarbe im angeschlossenen Kabel | Signal
--- | --- | ---
1 | Braun | GND (Systemerdung)
2 | Weiß | RS-232 Tx
4 | Schwarz | RS-232 Rx
3 | Blau | GND (Systemerdung)