# Конфигурирование переопределения ILT

В случаях, когда необходимо переопределить ILT Base Station, можно активировать стратегию переопределения ILT. Когда данная опция активирована, инструмент включается независимо от того, выполняются ли критерии расстояния и ориентации.

1. На экране Home (Главная) выберите Configuration (Конфигурация) и затем нажмите Override ILT.

2. Отметьте ячейку, чтобы активировать Override ILT (Переопределение ILT).