# Nastavenie obmedzení vzdialenosti nástroja v oblasti

Funkcia vzdialenosti sa používa na ovládanie správania sa nástroja na základe vzdialenosti medzi nástrojom a ILT Base Station. V aplikácii pripojenia nástroja sa nástroj deaktivuje, keď prekročí definované obmedzenie vzdialenosti. Obmedzenie vzdialenosti je možné definovať manuálne alebo pomocou režimu učenia.

Všesmerová anténa v ILT Base Station meria vzdialenosť vo všetkých smeroch z ILT Base Station.

Umiestnenie ILT Base Station

A | ILT Base Station | B | Vzdialenosť medzi ILT Base Station a značkou nástroja ILT
C | Maximálna vzdialenosť z ILT Base Station |  |

Nastavenie obmedzení vzdialenosti nástroja v oblasti

1. Na obrazovke Upraviť oblasť zvoľte Vzdialenosť

2. Začiarknite políčko Použiť vzdialenosť, teraz je viditeľných viac možností.

3. Vybrať si môžete buď manuálne nastavenie vzdialenosti alebo použitie funkcie Učiť vzdialenosť.

Nastavenie vzdialenosti pomocou funkcie Učiť vzdialenosť

1. Zvoľte Učiť vzdialenosť.

2. Zvoľte čas oneskorenia ťuknutím na Časové oneskorenie. Možnosti sú: Nie (predvolená hodnota), 5 sekúnd, 10 sekúnd, 15 sekúnd.

3. Umiestnite nástroj do minimálnej vzdialenosti a stlačte Spustiť kalibráciu.

4. Umiestnite nástroj do maximálnej vzdialenosti a stlačte Spustiť kalibráciu.

Na úpravu minimálnej a maximálnej vzdialenosti dodržte v prípade potreby rovnaký postup ako pri manuálnom nastavení vzdialenosti.

Manuálne nastavenie vzdialenosti

1. Zvoľte Min. vzdialenosť, zadajte minimálnu vzdialenosť a potom zvoľte OK.

2. Zvoľte Max. vzdialenosť, zadajte minimálnu vzdialenosť a potom zvoľte OK.

Zadajte vzdialenosť v metroch.

Relevantné informácie

- Nastavenie obmedzení orientácie nástroja v oblasti
- Nastavenie priority oblasti
- Odstránenie oblasti
- Úprava oblasti
- Vytvorenie novej oblasti
- Zmena názvu oblasti