# Ustawianie ograniczeń odległości narzędzia w obszarze

Funkcja odległości służy do sterowania zachowaniem narzędzia w zależności od odległości między narzędziem a ILT Base Station. W przypadku aktywnej funkcji kontroli lokalizacji narzędzia zostanie ono wyłączone po przekroczeniu określonej granicznej odległości. Ograniczenie odległości można wprowadzić ręcznie lub przy użyciu trybu uczenia.

Wielokierunkowa antena w ILT Base Station mierzy odległość od ILT Base Station we wszystkich kierunkach.

Umiejscowienie ILT Base Station

A | ILT Base Station | B | Odległość między ILT Base Station oraz znacznikiem narzędzia ILT
C | Maksymalna odległość od ILT Base Station |  |

Ustawianie ograniczeń odległości narzędzia w obszarze

1. Na ekranie Edit Area [Edycja obszaru] wybierz Distance [Odległość].

2. Zaznacz pole wyboru Use Distance [Użyj odległości], aby wyświetlić więcej opcji.

3. Określ, czy ustawić orientację ręcznie, czy też przy użyciu funkcji Teach Distance [Ucz odległości].

Ustawianie odległości przy użyciu funkcji uczenia odległości

1. Wybierz Teach distance [Ucz odległości].

2. Wybierz czas opóźnienia, dotykając Time delay [Opóźnienie]. Dostępne opcje: Brak (domyślna wartość), 5 sekund, 10 sekund, 15 sekund.

3. Umieść narzędzie w minimalnej odległości i naciśnij Start calibration [Rozpocznij kalibrację].

4. Umieść narzędzie w maksymalnej odległości i naciśnij Start calibration [Rozpocznij kalibrację].

Jeśli istnieje potrzeba dostosowania minimalnej i maksymalnej odległości, wykonaj procedurę stosowaną w przypadku ręcznego ustawiania odległości.

Ręczne ustawianie odległości

1. Wybierz Min distance, wprowadź minimalną odległość, a następnie wybierz OK.

2. Wybierz Max distance, wprowadź maksymalną odległość, a następnie wybierz OK.

Odległość należy wprowadzić w metrach.

Ważne informacje

- Edycja obszaru
- Tworzenie nowego obszaru
- Ustawianie ograniczeń orientacji narzędzia w obszarze
- Ustawianie pierwszeństwa obszarów
- Usuwanie obszaru
- Zmianie nazwy obszaru