# Conectar la ILT Base Station a un controlador Power Focus

A continuación encontrará una lista con diferentes maneras de conectar ILT Base Station a un controlador Power Focus.

## Conectar a Power Focus 6000 mediante conexión Direct Ethernet

ILT Base Station y un controlador Power Focus 6000 se pueden conectar directamente utilizando un cable Ethernet.

1. Utilizando un cable Ethernet, conecte el puerto Ethernet (M12 código D) en la ILT Base Station con el puerto Ethernet (RJ45) en el controlador Power Focus 6000.

2. En la pantalla Inicio ILT Base Station, seleccione Configuración y después seleccione Ajustes de controlador.

3. Seleccione Tipo de conexión y seleccione Ethernet.

4. Seleccione Configurar conexión, introduzca la Dirección IP y Puerto Open Protocol del Power Focus 6000.

5. Desde la pantalla Inicio, seleccione Sistema y después seleccione Red. Defina manualmente una dirección IP para la ILT Base Station dentro del mismo rango que la dirección IP del controlador Power Focus 6000.

## Conectar a Power Focus 6000 mediante el puerto COM

ILT Base Station y un controlador Power Focus 6000 se pueden conectar directamente utilizando un cable Ethernet y un cable adaptador.

1. Utilizando un cable Ethernet y un cable adaptador, conecte el puerto Ethernet (M12 código D) en la ILT Base Station en el puerto COM A o B en el controlador Power Focus 6000.

2. En la pantalla Inicio ILT Base Station, seleccione Configuración y después seleccione Ajustes de controlador.

3. Seleccione Tipo de conexión y seleccione Ethernet.

4. Seleccione Configurar conexión, introduzca la Dirección IP y Puerto Open Protocol del Power Focus 6000.

5. Desde la pantalla Inicio, seleccione Sistema y después seleccione Red. Defina manualmente una dirección IP para la ILT Base Station dentro del mismo rango que el puerto Service Ethernet en el controlador Power Focus 6000.

## Conectar a Power Focus 6000 mediante red de infraestructura

ILT Base Station y un controlador Power Focus 6000 se pueden conectar directamente utilizando una red de infraestructura.

1. Utilizando un cable Ethernet, conecte el puerto Ethernet (M12 código D) en la ILT Base Station a la infraestructura de red.

   Asegúrese de que el controlador Power Focus 6000 ya está conectado a la red.

2. En la pantalla Inicio ILT Base Station, seleccione Configuración y después seleccione Ajustes de controlador.

3. Seleccione Tipo de configuración y seleccione Ethernet.

4. Seleccione Configurar conexión e introduzca la Dirección IP y Puerto Open Protocol del Power Focus 6000.

5. En la pantalla Inicio de ILT Base Station, seleccione Sistema y después seleccione Red.
   Introduzca manualmente la dirección IP para la ILT Base Station dentro del mismo rango que la dirección IP del controlador Power Focus 6000, o si la red tiene capacidad DHCP, seleccione DHCP.

6. Defina la máscara de subred adecuada.

7. Defina la dirección de portal de enlace adecuada.

## Conectar a un Power Focus 4000 mediante conexión Direct Ethernet

ILT Base Station y un controlador Power Focus 4000 se pueden conectar directamente utilizando un cable Ethernet.

Debe utilizar un cable Ethernet cruzado para conectar un controlador Power Focus 4000. Un cable Ethernet recto estándar no funcionará.

Una conexión Power Focus 4000 que utilice un interruptor o hub presenta requisitos especiales relacionados con el tipo de cable Ethernet, consulte a continuación para más información.

1. Utilizando un cable Ethernet cruzado, conecte el puerto Ethernet (M12 código D) en la ILT Base Station con el puerto Ethernet (RJ45) en el controlador Power Focus 4000.

2. Desde la pantalla Inicio, seleccione Configuración y después seleccione Ajustes de controlador.

3. Seleccione Tipo de conexión y seleccione Ethernet.

4. Seleccione Configurar conexión e introduzca la Dirección IP y Puerto Open Protocol del Power Focus 4000.

5. Desde la pantalla Inicio, seleccione Sistema y después seleccione Red. Defina manualmente una dirección IP para la ILT Base Station en el mismo rango que la dirección IP del controlador Power Focus 4000.

## Conectar a Power Focus 4000 mediante conexión Direct Serial

ILT Base Station y un controlador Power Focus 4000 se pueden conectar directamente utilizando un cable de serie.

1. Conecte el puerto COM (M8) en la ILT Base Station y el puerto de serie (RS232) en el controlador Power Focus 4000 con un cable en serie.

2. En la pantalla Inicio ILT Base Station, seleccione Configuración y después seleccione Ajustes de controlador. Seleccione Tipo de conexión y seleccione Ethernet.

## Conectar a un Power Focus 4000 mediante interruptor, hub o infraestructura.

La ILT Base Station se puede conectar a un controlador Power Focus 4000 mediante una red de infraestructura, un interruptor o un hub. Conecte la ILT Base Station y el controlador Power Focus 4000 a la misma red utilizando cables Ethernet.

1. Utilizando un cable Ethernet, conecte el puerto Ethernet (M12 código D) en la ILT Base Station a la infraestructura de red.

   Asegúrese de que el controlador ya está conectado a la red.

   Si se utiliza un interruptor entre la ILT Base Station y el controlador Power Focus 4000, utilice un cable Ethernet recto. Si se utiliza un hub entre la ILT Base Station y el controlador Power Focus 4000, utilice un cable Ethernet cruzado.

   El nivel de la RBU debe ser Silver o superior. Para cualquier pregunta relacionada, contacte con su representante Atlas Copco Industrial Technique AB.

2. En la pantalla Inicio ILT Base Station, seleccione Configuración y después seleccione Ajustes de controlador.

3. Seleccione Tipo de conexión y seleccione Ethernet.

4. Seleccione Configurar conexión e introduzca la Dirección IP y Puerto Open Protocol del Power Focus 6000.

5. En la pantalla Inicio de ILT Base Station, seleccione Sistema y después seleccione Red.
   Introduzca manualmente la dirección IP para la ILT Base Station dentro del mismo rango que la dirección IP del controlador Power Focus 4000, o si la red tiene capacidad DHCP, seleccione DHCP.

6. Defina la máscara de subred adecuada.

7. Defina la dirección de portal de enlace adecuada.

Información relevante

- Productos adicionales