# 将 ILT 基站连接到 Power Focus 控制器

下面列出了几种连接 ILT Base Station到 Power Focus 控制器的不同方法。

## 通过直接以太网连接连接到 Power Focus 6000

可以使用以太网电缆直接连接 ILT Base Station和 Power Focus 6000 控制器。

1. 使用以太网电缆，将 ILT Base Station上的以太网端口（M12 D 编码）连接到 Power Focus 6000 控制器上的以太网端口 (RJ45)。

2. 在 ILT Base Station 主页屏幕上，选择配置，然后选择控制器设置。

3. 选择连接类型，然后选择以太网。

4. 选择配置连接，输入 Power Focus 6000 的 IP 地址和开放协议端口。

5. 从主页屏幕中，选择系统，然后选择网络。为 ILT Base Station手动设置与 Power Focus 6000 控制器 IP 地址在同一范围内的 IP 地址。

## 通过 COM 端口连接到 Power Focus 6000

可以使用以太网电缆和适配器电缆直接连接 ILT Base Station和 Power Focus 6000 控制器。

1. 使用以太网电缆和适配器电缆，将 ILT Base Station上的以太网端口（M12 D 编码）连接到 Power Focus 6000 控制器上的 COM 端口 A 或 B。

2. 在 ILT Base Station 主页屏幕上，选择配置，然后选择控制器设置。

3. 选择连接类型，然后选择以太网。

4. 选择配置连接，输入 Power Focus 6000 的 IP 地址和开放协议端口。

5. 从主页屏幕中，选择系统，然后选择网络。手动将 ILT Base Station的 IP 地址设置为与 Power Focus 6000 控制器上服务以太网端口的 IP 地址相同的范围。

## 通过基础设施网络连接到 Power Focus 6000。

ILT Base Station和 Power Focus 6000 控制器可以连接到基础设施网络。

1. 使用以太网电缆，将 ILT Base Station上的以太网端口（M12 D 编码）连接到网络基础设施。

   确保 Power Focus 6000控制器已连接到网络。

2. 在 ILT Base Station 主页屏幕上，选择配置，然后选择控制器设置。

3. 选择配置类型，然后选择以太网。

4. 选择配置连接并输入 Power Focus 6000 的 IP 地址和开放协议端口。

5. 在 ILT Base Station 主页屏幕上，选择系统，然后选择网络。
   为 ILT Base Station手动设置与 Power Focus 6000 控制器 IP 地址在同一范围内的 IP 地址，或者如果网络具有 DHCP 功能，请选择 DHCP。

6. 设置适当的子网掩码。

7. 设置适当的网关地址。

## 通过直接以太网连接连接到 Power Focus 4000

可以使用以太网电缆直接连接 ILT Base Station和 Power Focus 4000 控制器。

必须使用交叉以太网电缆连接Power Focus 4000控制器。标准的直通以太网电缆不起作用。

使用交换机或集线器的 Power Focus 4000连接对以太网电缆类型有特殊要求，有关详细信息，请参阅下文。

1. 使用交叉以太网电缆，将 ILT Base Station上的以太网端口（M12 D 编码）连接到 Power Focus 4000 控制器上的以太网端口 (RJ45)。

2. 从主页屏幕中，选择配置，然后选择控制器设置。

3. 选择连接类型，然后选择以太网。

4. 选择配置连接并输入 Power Focus 4000 的 IP 地址和开放协议端口。

5. 从主页屏幕中，选择系统，然后选择网络。为 ILT Base Station手动设置与 Power Focus 4000 控制器 IP 地址在同一范围内的 IP 地址。

## 通过直接串行连接连接到 Power Focus 4000

可以使用串行电缆直接连接 ILT Base Station和 Power Focus 4000 控制器。

1. 使用串行电缆连接 ILT Base Station上的 COM 端口 (M8) 和 Power Focus 4000 控制器上的串行端口 (RS232)。

2. 在 ILT Base Station 主页屏幕上，选择配置，然后选择控制器设置。选择连接类型，然后选择 RS232。

## 通过交换机、集线器或基础设施连接到 Power Focus 4000

可以通过基础设施网络、交换机或集线器将 ILT Base Station连接到Power Focus 4000 控制器。使用以太网电缆将 ILT Base Station和 Power Focus 4000 控制器连接到同一网络。

1. 使用以太网电缆，将 ILT Base Station上的以太网端口（M12 D 编码）连接到网络基础设施。

   确保控制器已连接到网络。

   如果在 ILT Base Station和Power Focus 4000 控制器之间使用交换机，请使用直通以太网电缆。如果在 ILT Base Station和 Power Focus 4000 控制器之间使用集线器，请使用交叉以太网电缆。

   RBU 级别需要为银或更高级别。如有任何疑问，请联系您的 Atlas Copco Industrial Technique AB代表。

2. 在 ILT Base Station 主页屏幕上，选择配置，然后选择控制器设置。

3. 选择连接类型，然后选择以太网。

4. 选择配置连接并输入 Power Focus 6000 的 IP 地址和开放协议端口。

5. 在 ILT Base Station 主页屏幕上，选择系统，然后选择网络。
   为 ILT Base Station手动设置与 Power Focus 4000 控制器 IP 地址在同一范围内的 IP 地址，或者如果网络具有 DHCP 功能，请选择 DHCP。

6. 设置适当的子网掩码。

7. 设置适当的网关地址。

相关信息

- 其他产品