# Configurar los ajustes de controlador

Cuando utilice una conexión Ethernet, seleccione Ethernet como tipo de conexión en el menú Conexión de controlador. En Conexión de controlador, se especifican el puerto y la IP del controlador Power Focus.

1. En la pantalla Inicio, seleccione Configuración y después seleccione Ajustes de controlador.

2. Seleccione Tipo de conexión y seleccione una de las opciones siguientes:

   - Ethernet, utilice esta opción cuando utilice una conexión Ethernet.

   - RS232, utilice esta opción cuando utilice una conexión con cable de serie.

   - Sin conexión, esta opción se utiliza únicamente para fines de demostración y no tiene ajustes.

## Configurar los ajustes Ethernet

Introducir la IP de Power Focus

1. En la pantalla Ajustes de controlador, seleccione Configurar conexión.

2. Seleccione IP Power Focus, introduzca el número correcto de IP y seleccione Aceptar para confirmar.

Introducir el puerto de Power Focus

3. En la pantalla Ajustes de controlador, seleccione Configurar conexión.

4. Seleccione Puerto Power Focus, introduzca el número correcto de puerto y seleccione Aceptar para confirmar.

## Configurar los ajustes RS232

Introducir la Tasa de transferencia

1. En la pantalla Ajustes de controlador, seleccione Configurar conexión.

2. Seleccione Tasa de transferencia, introduzca el número correcto y seleccione Aceptar para confirmar.