# Konfiguracja sieci

1. Na ekranie Home wybierz System, a następnie Network [Sieć].

2. Wybierz Mode [Tryb], następnie wybierz DHCP or Manual network settings [Ręczne ustawienia sieciowe].

   - Manually [Ręcznie]: wybierz odpowiedni adres IP, podsieci i bramy, aby bezpośrednio połączyć się ze sterownikiem.

   - DHCP: ustawienia zostaną dostarczone przez sieć (jeśli będą dostępne).

3. Potwierdzenie nowych ustawień wymaga ponownego uruchomienia systemu. Wybierz Restart [Uruchom ponownie] i wybierz Yes, aby potwierdzić. ILT Base Station uruchomi się ponownie.