# Festlegen der Grenzwerte für die Werkzeugausrichtung in einem Bereich

Durch diese Einstellung kann das Werkzeug die Werkzeugausrichtung (Roll- und Nickachse) als Kriterium für das Aktivieren und Deaktivieren des Werkzeugs verwenden. Die Ausrichtungseinstellung kann manuell oder über einen Anlernmodus festgelegt werden.

Die Toleranz für Neigung und Drehung beträgt ±15°.

Das Werkzeug kann nur zwei Rotationsachsen messen. Aufgrund der Limitierungen der Sensortechnologie kann die Rotation um den Gravitationsvektor der Erde (Gierachse) nicht erkannt werden.

Rotationsachsen für Winkelwerkzeuge

A | Drehung | B | Steigung
C | Gieren |  |

Rotationsachsen für Pistolengriffwerkzeuge

A | Drehung | B | Steigung
C | Gieren |  |

## Steigung

Der Rotationswinkel zwischen der Achse des Werkzeugaufsatzes und einer vertikalen Ebene. Werte: zwischen -90° und 90°.

Neigung bei Winkelwerkzeugen

Das folgende Video zeigt eine beispielhafte Neigung bei Winkelschraubern.

Neigung bei Pistolengriffwerkzeugen

## Drehung

Der Rotationswinkel um die Achse des Zentrums des Werkzeugaufsatzes. Werte: zwischen -180° und 180°.

Bei Neigung ± 90° kann die Drehung nicht gemessen werden.

Drehung bei Winkelwerkzeugen

Das folgende Video zeigt eine beispielhafte Drehung bei Winkelschraubern.

Festlegen der Grenzwerte für die Werkzeugausrichtung in einem Bereich

1. Wählen Sie auf dem Bildschirm Bereich bearbeiten Ausrichtung aus.

2. Aktivieren Sie das Kontrollkästchen für Ausrichtung verwenden; es werden weitere Optionen angezeigt.

3. Wählen Sie aus, ob Sie die Ausrichtung manuell oder mittels der Funktion Ausrichtung anlernen festlegen möchten.

Festlegen der Werkzeugausrichtung mittels Ausrichtung anlernen

1. Wählen Sie Ausrichtung anlernen aus.

2. Wählen Sie eine Verzögerungszeit aus, indem Sie auf Zeitverzögerung drücken. Die Optionen sind: Keine (Standardwert), 5 Sekunden, 10 Sekunden oder 15 Sekunden.

3. Bringen Sie das Werkzeug in die korrekte Ausrichtung und drücken Sie auf Kalibrierung starten.

Um die Ausrichtungseinstellungen nötigenfalls anzupassen, befolgen Sie das gleiche Verfahren wie für die manuelle Einstellung der Ausrichtung.

Manuelles Festlegen der Ausrichtung

1. Wählen Sie Ausrichtung - Drehung aus, geben Sie den Wert ein und wählen Sie OK aus.

2. Wählen Sie Ausrichtung - Neigung aus, geben Sie den Wert ein und wählen Sie OK aus.

3. Wählen Sie Toleranz - Drehung aus, geben Sie den Wert ein und wählen Sie OK aus. Die Toleranz für Drehung beträgt ±15°.

4. Wählen Sie Toleranz - Neigung aus, geben Sie den Wert ein und wählen Sie OK aus. Die Toleranz für Neigung beträgt ±15°.

Relevante Informationen

- Änderung des Namens eines Bereichs
- Bearbeiten eines Bereichs
- Erstellen eines neuen Bereichs
- Festlegen der Bereichspriorität
- Festlegen der Grenzwerte für den Werkzeugabstand in einem Bereich
- Löschen eines Bereichs