# Alimentatore:

Vista dal basso della ILT Base Station

A | Ethernet, femmina M12 con codifica D | B | I/O di alimentazione, 10-30 V CC ∼5 W, M8 maschio con codifica A
C | USB tipo A, per unità USB | D | COM, RS-232, M8 femmina con codifica A

L'alimentazione della ILT Base Station richiede 24 V CC, forniti attraverso il connettore contrassegnato come “PWR”. Si consiglia di collegare il cavo di alimentazione incluso direttamente alle uscite 24 V e GND sul controller Power Focus.

Verificare che Power Focus sia spento durante il collegamento della ILT Base Station.

## Alimentazione (PWR) e connettore IO input/output

Connettore M8 Maschio con codifica A

Perno | Colore del cavo collegato | Segnale
--- | --- | ---
1 | Marrone | ingresso +10-30 V CC, ∼5 W
2 | Bianco | Relè 1 comune Relè allo stato solido, isolato galvanicamente, 30 V CA/CC, 1 A, resistenza interna 0,15 Ω
4 | Nero | Relè 1 normalmente aperto Relè allo stato solido, isolato galvanicamente, 30 V CA/CC, 1 A, resistenza interna 0,15 Ω
3 | Blu | GND (messa a terra del sistema)

## Connettore seriale RS-232 (COM)

Connettore M8 femmina con codifica A

Connettore M8 femmina con codifica A
Perno | Colore del cavo collegato | Segnale
--- | --- | ---
1 | Marrone | GND (messa a terra del sistema)
2 | Bianco | RS-232 Tx
4 | Nero | RS-232 Rx
3 | Blu | GND (messa a terra del sistema)