# Общие руководства по установке

Для оптимальной производительности следует устанавливать ILT Base Station с учетом следующего.

- Не помещайте ILT Base Station за металлическим объектом.

- Поместите ILT Base Station вблизи центра зоны связывания устройств.

- Поместите ILT Base Station таким образом, чтобы ее можно было видеть и эксплуатировать.

Установите ILT Base Station не выше 2 метров от пола.
При установке на высоте более 2 метров от пола необходимо использовать дополнительное защитное оборудование (например, стальную проволоку), чтобы закрепить ILT Base Station на жесткой конструкции.