# Настройка таймаутов

Таймаут представляет собой время задержки, после которой инструмент покидает или входит в определенную область до отправки команды Enable/Disable Tool (Включить/Выключить инструмент) в контроллер. Рекомендуется использовать небольшой таймаут во избежание отправки ненужных команд открытого протокола, когда инструмент находится на границе области.

1. На экране Home (Главная) выберите Configuration (Конфигурация) и затем нажмите Timeouts (Таймауты).

2. Выберите Timeout disable tool (Таймаут отключения инструмента).

3. Введите таймаут в миллисекундах и нажмите OK для подтверждения.

4. Выберите Timeout enable tool (Таймаут включения инструмента).

5. Введите таймаут в миллисекундах и нажмите OK для подтверждения.

Рекомендуется использовать значения таймаута от 100 до 1000 миллисекунд.