# Sperren durch E/A aktivieren

Sperren durch E/A ist eine fortgeschrittene Einstellung für die Verwendung eines digitalen Ausgangs anstelle von Open Protocol zur Aktivierung und Deaktivierung des Werkzeugs. Der digitale Ausgang ist in den Stromanschluss integriert, siehe auch Steckerübersicht für Stromversorgung für E/A.

Für den Power Focus 4000 bestehen keine Softwareeinschränkungen.

Für die Aktivierung von Sperren durch E/A in der ILT Base Station wird die Power Focus 6000-Software Version 3.0 oder höher benötigt.

Aktivieren Sie im Power Focus 6000 die Einstellung Werkzeug sperren aktiv niedrig. Siehe auch die Power Focus 6000-Konfigurationsanleitung.

1. Wählen Sie auf dem Bildschirm Startseite Konfiguration aus.

2. Aktivieren Sie das Kontrollkästchen, um Sperren durch E/A zu aktivieren.

Relevante Informationen

- Stromversorgung