# Impostazione dei limiti di distanza di un utensile in un'area

La funzionalità distanza consente di controllare il comportamento dell'utensile in base alla distanza tra l'utensile e la ILT Base Station. In un'applicazione di tethering dell'utensile, tale funzione viene disabilitata superando il limite di distanza definito. È possibile definire il limite di distanza manualmente o utilizzando una modalità di insegnamento.

L'antenna omnidirezionale della ILT Base Station misura la distanza in tutte le direzioni dalla ILT Base Station.

Posizionamento della ILT Base Station

A | ILT Base Station | B | Distanza tra la ILT Base Station e l'ILT Tool Tag.
C | Distanza massima dalla ILT Base Station |  |

Impostazione dei limiti di distanza di un utensile in un'area

1. Nella schermata Modifica area, selezionare Distanza.

2. Selezionare la casella di controllo Usa distanza per visualizzare altre opzioni.

3. Scegliere se impostare la distanza manualmente o utilizzando la funzione Insegna distanza.

Impostazione della distanza utilizzando Insegna distanza

1. Selezionare Insegna distanza.

2. Selezionare un ritardo toccando Ritardo. Le opzioni sono: Nessuno (valore predefinito), 5, 10 e 15 secondi.

3. Posizionare l'utensile al limite minimo di distanza e premere Inizia calibrazione.

4. Posizionare l'utensile al limite massimo di distanza e premere Inizia calibrazione.

Per regolare la distanza minima e massima, se necessario, attenersi alla procedura utilizzata per impostare la distanza manualmente.

Impostazione manuale della distanza

1. Selezionare Distanza minima, inserire la distanza minima e selezionare OK.

2. Selezionare Distanza massima, inserire la distanza massima e selezionare OK.

Immettere la distanza in metri.

Informazioni pertinenti

- Creare una nuova area
- Eliminare un'area
- Impostazione dei limiti di orientamento dell'utensile in un'area
- Impostazione della priorità dell'area
- Modifica del nome di un'area
- Modifica di un'area