# 配置 ILT 工具标签

## 将 ILT 工具标签与 ILT Base Station配对

- 配对时，ILT工具标签必须在 ILT Base Station 的 5 米范围内。

- 确保 ILT工具标签有电，ILT 工具标签 LED 指示灯应亮起。

1. 在主页屏幕上，选择配置，然后选择工具标签。

2. 在工具标签屏幕上，选择设置工具标签。可用的 ILT工具标签将使用ILT 工具标签 ID 列出。
   选定的 ILT工具标签列为活动。

   工具标签 ID 可在 ILT工具标签上找到。

## 设置工具类型

选择工具类型（手枪式握把扳手或角度扳手）以确保显示的方向轴与工具的方向轴一致。

1. 在主页屏幕上，选择配置，然后选择工具标签。

2. 在工具标签屏幕上，选择工具类型。

3. 选择手枪式握把扳手或角度扳手。

## 设置滤波因子

滤波因子 (0-1) 指定过滤距离测量的程度。较高的滤波因子可提供更稳定但更慢的距离测量。较低的滤波因子可提供更快的测量，但稳定性较差。这是一个高级设置，建议值为 0.25。

1. 在主页屏幕上，选择配置，然后选择工具标签。

2. 在工具标签屏幕上，选择滤波因子。

3. 输入滤波因子，然后选择确定。

## 距离偏移

在某些情况下，距离测量可以由于环境而具有恒定的偏移。在这些情况下，距离偏移可用于消除测量误差。这是一个高级设置，建议值为 0。

1. 在主页屏幕上，选择配置，然后选择工具标签。

2. 在工具标签屏幕上，选择距离偏移。

3. 输入偏移量，然后选择确定。

相关信息

- 系统概述