# 简介

在本部分，您可以找到有关产品的基本信息以及主题中使用的格式约定。

此部分内容

- 概述
- 特性
- 优点
- 规则
- 修订历史
- 一般数据保护条例（GDPR）
- 责任和警告

# 概述

使用 Atlas Copco 提供的无线工具定位解决方案 ILT，您的电池工具将只会在正确的区域中使用。使用无线测距技术，它将工具绑定到特定的工作站，并在工具超出设定的工作范围时将其禁用。此功能提供了虚拟电缆。工具方向检测可连续监控工具的使用方向。用户可以定义旋转和俯仰角的标准，从而在某些应用中实现连接件的识别区分。

# 特性

- 高精度 UWB超宽频无线电技术

- 工具方向检测

- 集成触摸屏

- 通过开放协议进行通信

- 连接到 Power Focus 4000

- 连接到 Power Focus 6000

- 不需要“直接看到”

- 工具标签配件

# 优点

- 实现灵活生产

- 简单独立安装

- 容易设置系统和配置

- 更少的生产停机时间

- 定向功能

# 规则

为了增强用户的了解，本文档中使用了某些格式约定。所使用的格式约定列出如下。

用户指南约定
元素 | 符号 | 说明 | 输出
--- | --- | --- | ---
一般重点 | 在程序工作区中。 | 使某些文本元素脱颖而出，或突出显示。 | 文字为粗体
图形用户界面 (GUI) 项目 | 选择功能按钮。 | 对在图形用户界面 (GUI) 屏幕上找到的项目的任何引用（例如：命令按钮、图标名称和字段名称）。 | 文字为粗体
图形用户界面 (GUI) 路径 > | 通常，在图形用户界面 (GUI) 的顶部。 | 导航辅助工具，可在图形用户界面 (GUI) 中跟踪位置。 | 例如：控制器 > 程序 > 编辑
用户输入 | 输入程序的说明。 | 用户输入的任何文本 | 文字为粗体
文件名 | 输入导出的文件名。 | 文件被导出或导入系统中 | 文字为粗斜体
变量和参数名称 | 输入导出的名称。 | 变量和参数名称（非值）。 | 文字为斜体
变量和参数值 | 输入导出的值。 | 变量和参数值。 | 文字为粗体大写
系统输出 | Client.Domain.Models.ExportImportConfiguration | 系统输出的任何文本。 | 文字为等宽字体
外部链接 | https://servaid.atlascopco.com www.atlascopco.com http://webbox.atlascopco.com/webbox/dimdrw | 指向具有与文档或主题内容相关的信息的外部站点的链接。这些可能包括： 产品技术数据 尺寸图 附件 产品特定信息 | 可选文本到外部站点
内部文档链接 |  | 相关信息 – 指向与当前主题直接相关的信息的链接 ，并且需要考虑进行某些配置。 在本部分 – 指向本部分所有主题的链接 ，这在理解功能或配置时可能有用。 如果可用，这些链接将显示在文本下方。 | 可选文本到内部内容

# 修订历史

文档修订 | 软件版本 | 软件 | 变更内容
--- | --- | --- | ---
2 | 2.1.2 | ILT Base Station 用户界面软件 | 新 Web 用户界面 网络共享模式
| 2.0.2 | 无线电节点软件 | 新 软件更新功能
1 |  | ILT Base Station 用户界面软件 | 第一版
|  | 无线电节点软件 | 第一版

# 一般数据保护条例（GDPR）

本产品提供了处理个人身份信息的可能性，例如系统用户名、角色和 IP 地址。这种处理能力的目的可能是通过可追溯性和适当的访问管理来加强质量控制。

如果您决定处理个人数据，您需要了解并遵守相关的个人数据保护规则，包括 EU GDPR 以及任何其他适用的指令和法规。对于您对本产品的任何使用，阿特拉斯·科普柯不承担任何责任。

# 责任和警告

# 责任

在工作环境下，许多情况可能影响拧紧流程，为此须对结果进行验证。在此，我们要求用户遵守相关标准和/或法规，在出现可能影响拧紧结果的情况后，检查安装的扭矩和旋转方向。此类情况的示例包括但不限于：

- 工具系统初始安装

- 更改部件批次、螺栓、螺钉批次、工具、软件、配置或环境

- 更改通风或电气连接

- 更改管路人体工程学特性、流程、质量程序或操作法

- 更换操作员

- 任何影响拧紧流程结果的其他变更

检查应：

- 确保未因发生的影响情况改变接头状况。

- 在设备初始安装、维护或修理后实施。

- 至少在每次换班后检查一次或以合适的频率进行检查。

# 一般信息

警告

存在财产损失或严重受伤的风险

确保在操作工具前阅读、了解并遵守各项操作说明。若不遵守所有操作说明，可能会造成电击、火灾、财产损失和/或严重的人身伤害。

- 阅读所有随本系统不同部分提供的安全信息。

- 阅读针对安装、操作和维护本系统不同部分的产品说明。

- 阅读有关本系统及其中零件的所有本地安全法规。

- 保存所有安全信息和说明，以备将来参考。

此部分内容

- 安全警示语
- 质保
- ServAid
- 网站
- 安全数据表 MSDS/SDS
- 原产地
- 尺寸图

# 安全警示语

危险、警告、小心和注意等安全警示语的意思如下：

危险 | 危险表示一种危险的情况，如果不能避免，将会导致死亡或严重伤害。
警告 | 警告表示一种危险的情况，如果不能避免，可能导致死亡或严重伤害。
小心 | 小心与安全警告标志一起使用，表示一种危险的情况，如果不能避免，可能会导致轻微或中等程度的伤害。
注意 | 注意用于指示与个人伤害无关的操作。

# 质保

- 产品保修在首次启用产品后 12 个月内有效，但无论如何，最迟应在交付产品后 13 个月内过期。

- 保修不包括部件正常的磨损和断裂。

  - “正常磨损和断裂部件”是指在工具常规维护期内，需要更换、进行其他调整/大修的部件（以时间、运行时数或其他形式表示）。

- 产品保修以工具及组件的正常使用、维护和修理为前提。

- 本保修不适用于在保修有效期内因维护保养不当或由 Atlas Copco及其授权维修服务合作伙伴之外的他方进行维修保养而造成的损坏部件。

- 要避免工具零配件损坏或断裂，请按建议的维护周期保养工具并严格遵守说明操作。

- 保修类修理仅在 Atlas Copco维修间或由获得授权的维修服务合作伙伴处理。

Atlas Copco通过ToolCover 合约提供延保及最佳的预防维护服务。有关详情，请联系您当地的服务代表。有关详情，请联系您当地的服务代表。

电动马达：

- 保修仅适用于未打开过的电动马达。

# ServAid

ServAid 是一个持续更新的门户网站，含有技术信息，例如：

- 法规和安全信息

- 技术数据

- 安装、操作和维修说明

- 备件列表

- 附件

- 尺寸图

请访问：https://servaid.atlascopco.com.

如需进一步的技术信息，请联系您当地的 Atlas Copco代表。

# 网站

有关我们的产品、配件、备件和已发布事项的信息，请访问 Atlas Copco 网站。

请访问：www.atlascopco.com.

# 安全数据表 MSDS/SDS

安全数据表描述了 Atlas Copco销售的化学产品。

有关更多信息，请访问 Atlas Copco网站 www.atlascopco.com/sds。

# 原产地

对于原产地，请参见产品标签上的信息。

# 尺寸图

尺寸图可以在尺寸图存档或 ServAid 上找到。

请访问：http://webbox.atlascopco.com/webbox/dimdrw或 https://servaid.atlascopco.com。

# 系统概述

## ILT Base Station

ILT Base Station，前

A | 触摸屏 | B | 状态 LED

ILT Base Station，后

A | 附件标签 | B | 安装孔

ILT Base Station尺寸图

## ILT工具标签

ILT工具标签必须单独购买。

ILT工具标签

A | 电源 LED | B | 状态 LED
C | 标签 |  |

ILT工具标签上的状态 LED 显示当前连接状态以及工具是否已启用或禁用。

- 红灯和蓝灯交替：ILT Base Station正在搜索 ILT 工具标签。

- 红灯：ILT工具标签未连接到 ILT Base Station。

- 蓝灯：工具已禁用。

- 绿灯：工具已启用。

ILT工具标签上的电源 LED 显示电源状态。

- 绿灯：ILT工具标签有电。

- 无灯：ILT工具标签无电。

## 电缆

购买 ILT Base Station时随附一根 5 米长的 ILT 电源电缆。

用于连接控制器的以太网电缆必须单独购买。

相关信息

- 其他产品

此部分内容

- 其他产品
- 电源
- 产品技术数据

# 其他产品

除 ILT Base Station外，以下配件需单独购买：

- ILT工具标签，可以使用不同的标签，具体取决于它们将安装在哪个工具上。

- 以太网电缆，请参阅连接 ILT Base Station到 Power Focus 控制器以获取有关以太网电缆的更多信息。

- 可选，串行电缆（仅适用于 Power Focus 4000）。

- 可选，适配器电缆（仅适用于 Power Focus 6000）。

有关可用配件的更多信息，请访问：https://servaid.atlascopco.com。

相关信息

- 将 ILT 基站连接到 Power Focus 控制器

# 电源

ILT Base Station从下面看

A | 以太网，D 编码 M12 母头 | B | 电源 I/O，10-30 VDC~5 W，M8 公头 A 编码
C | USB A 型，用于 USB 驱动器 | D | COM，RS-232，M8 母头 A 编码

通过标有 “PWR”的连接器为ILT Base Station 提供 24 VDC 电源。建议将附带的电源电缆直接连接到 Power Focus控制器上的 24V 和 GND 输出。

连接 ILT Base Station时确保关闭 Power Focus。

## 电源 (PWR) 和输入/输出 IO 连接器

连接器 M8 公头 A 编码

销 | 连接的电缆中的导线颜色 | 信号
--- | --- | ---
1 | 棕色 | +10-30 VCD 入，∼5 W
2 | 白色 | 继电器 1 公共端 固态继电器，电位隔离，30V AC/DC，1A，内部电阻 0.15Ω
4 | 黑色 | 继电器 1 常开 固态继电器，电位隔离，30V AC/DC，1A，内部电阻 0.15Ω
3 | 蓝色 | GND（系统地）

## RS-232 串行连接器 (COM)

连接器 M8 母头 A 编码

连接器 M8 母头 A 编码
销 | 连接的电缆中的导线颜色 | 信号
--- | --- | ---
1 | 棕色 | GND（系统地）
2 | 白色 | RS-232 Tx
4 | 黑色 | RS-232 Rx
3 | 蓝色 | GND（系统地）

# 产品技术数据

产品技术数据可以在 ServAid 或 Atlas Copco网站上找到。

请访问：https://servaid.atlascopco.com或 www.atlascopco.com。

# 安装和升级

在本部分，您可以找到有助于产品初始安装或从一个版本升级到另一个版本的信息。

此部分内容

- 一般安装方向
- 使用附件选项卡安装 ILT 基站
- 使用螺纹安装孔安装 ILT 基站
- 将 ILT 基站连接到 Power Focus 控制器
- 设置网络
- 更新软件

# 一般安装方向

为获得最佳性能，安装 ILT Base Station 时请考虑以下列表

- 不要将 ILT Base Station 放在金属物体后面。

- 将 ILT Base Station 放在靠近叠接区中心的位置。

- 将 ILT Base Station 放在方便查看和操作的地方。

将 ILT Base Station 安装在地面上方最高 2 米处。
如果安装在地面上方 2 米以上，请使用额外的安全设备（例如钢丝）将 ILT Base Station 固定在刚性物体上。

# 使用附件选项卡安装 ILT 基站

- 要安装ILT Base Station的顶部和底部，请使用包装盒中的四个安装卡舌。将 ILT Base Station安装到合适的表面。

框中包含有关如何将卡舌安装到 ILT Base Station的单独说明。

相关信息

- 系统概述

# 使用螺纹安装孔安装 ILT 基站

- 使用 ILT Base Station 背面的螺纹 M8 孔将其安装到结构、托架或附件上。

请勿在 M8 安装孔中使用可以拧入超过 20 mm 的螺栓，因为它会损坏盲孔螺母并损坏内部的电子元件。

# 将 ILT 基站连接到 Power Focus 控制器

下面列出了几种连接 ILT Base Station到 Power Focus 控制器的不同方法。

## 通过直接以太网连接连接到 Power Focus 6000

可以使用以太网电缆直接连接 ILT Base Station和 Power Focus 6000 控制器。

1. 使用以太网电缆，将 ILT Base Station上的以太网端口（M12 D 编码）连接到 Power Focus 6000 控制器上的以太网端口 (RJ45)。

2. 在 ILT Base Station 主页屏幕上，选择配置，然后选择控制器设置。

3. 选择连接类型，然后选择以太网。

4. 选择配置连接，输入 Power Focus 6000 的 IP 地址和开放协议端口。

5. 从主页屏幕中，选择系统，然后选择网络。为 ILT Base Station手动设置与 Power Focus 6000 控制器 IP 地址在同一范围内的 IP 地址。

## 通过 COM 端口连接到 Power Focus 6000

可以使用以太网电缆和适配器电缆直接连接 ILT Base Station和 Power Focus 6000 控制器。

1. 使用以太网电缆和适配器电缆，将 ILT Base Station上的以太网端口（M12 D 编码）连接到 Power Focus 6000 控制器上的 COM 端口 A 或 B。

2. 在 ILT Base Station 主页屏幕上，选择配置，然后选择控制器设置。

3. 选择连接类型，然后选择以太网。

4. 选择配置连接，输入 Power Focus 6000 的 IP 地址和开放协议端口。

5. 从主页屏幕中，选择系统，然后选择网络。手动将 ILT Base Station的 IP 地址设置为与 Power Focus 6000 控制器上服务以太网端口的 IP 地址相同的范围。

## 通过基础设施网络连接到 Power Focus 6000。

ILT Base Station和 Power Focus 6000 控制器可以连接到基础设施网络。

1. 使用以太网电缆，将 ILT Base Station上的以太网端口（M12 D 编码）连接到网络基础设施。

   确保 Power Focus 6000控制器已连接到网络。

2. 在 ILT Base Station 主页屏幕上，选择配置，然后选择控制器设置。

3. 选择配置类型，然后选择以太网。

4. 选择配置连接并输入 Power Focus 6000 的 IP 地址和开放协议端口。

5. 在 ILT Base Station 主页屏幕上，选择系统，然后选择网络。
   为 ILT Base Station手动设置与 Power Focus 6000 控制器 IP 地址在同一范围内的 IP 地址，或者如果网络具有 DHCP 功能，请选择 DHCP。

6. 设置适当的子网掩码。

7. 设置适当的网关地址。

## 通过直接以太网连接连接到 Power Focus 4000

可以使用以太网电缆直接连接 ILT Base Station和 Power Focus 4000 控制器。

必须使用交叉以太网电缆连接Power Focus 4000控制器。标准的直通以太网电缆不起作用。

使用交换机或集线器的 Power Focus 4000连接对以太网电缆类型有特殊要求，有关详细信息，请参阅下文。

1. 使用交叉以太网电缆，将 ILT Base Station上的以太网端口（M12 D 编码）连接到 Power Focus 4000 控制器上的以太网端口 (RJ45)。

2. 从主页屏幕中，选择配置，然后选择控制器设置。

3. 选择连接类型，然后选择以太网。

4. 选择配置连接并输入 Power Focus 4000 的 IP 地址和开放协议端口。

5. 从主页屏幕中，选择系统，然后选择网络。为 ILT Base Station手动设置与 Power Focus 4000 控制器 IP 地址在同一范围内的 IP 地址。

## 通过直接串行连接连接到 Power Focus 4000

可以使用串行电缆直接连接 ILT Base Station和 Power Focus 4000 控制器。

1. 使用串行电缆连接 ILT Base Station上的 COM 端口 (M8) 和 Power Focus 4000 控制器上的串行端口 (RS232)。

2. 在 ILT Base Station 主页屏幕上，选择配置，然后选择控制器设置。选择连接类型，然后选择 RS232。

## 通过交换机、集线器或基础设施连接到 Power Focus 4000

可以通过基础设施网络、交换机或集线器将 ILT Base Station连接到Power Focus 4000 控制器。使用以太网电缆将 ILT Base Station和 Power Focus 4000 控制器连接到同一网络。

1. 使用以太网电缆，将 ILT Base Station上的以太网端口（M12 D 编码）连接到网络基础设施。

   确保控制器已连接到网络。

   如果在 ILT Base Station和Power Focus 4000 控制器之间使用交换机，请使用直通以太网电缆。如果在 ILT Base Station和 Power Focus 4000 控制器之间使用集线器，请使用交叉以太网电缆。

   RBU 级别需要为银或更高级别。如有任何疑问，请联系您的 Atlas Copco Industrial Technique AB代表。

2. 在 ILT Base Station 主页屏幕上，选择配置，然后选择控制器设置。

3. 选择连接类型，然后选择以太网。

4. 选择配置连接并输入 Power Focus 6000 的 IP 地址和开放协议端口。

5. 在 ILT Base Station 主页屏幕上，选择系统，然后选择网络。
   为 ILT Base Station手动设置与 Power Focus 4000 控制器 IP 地址在同一范围内的 IP 地址，或者如果网络具有 DHCP 功能，请选择 DHCP。

6. 设置适当的子网掩码。

7. 设置适当的网关地址。

相关信息

- 其他产品

# 设置网络

1. 在主页屏幕上，选择系统，然后选择网络。

2. 选择模式，然后选择 DHCP 或手动网络设置。

   - 手动：设置合适的 IP、子网和网关地址，以便直接连接到控制器。

   - DHCP：如果可用，网络将提供设置。

3. 要确认新设置，需要重新启动系统。选择重新启动并选择是进行确认。ILT Base Station将会重新启动。

# 更新软件

1. 将软件包下载到 USB 驱动器。

   必须将软件文件放在 USB 驱动器的根级别。

2. 在 ILT Base Station 上，取下保护 USB 端口的盖子并连接 USB 驱动器。

3. 在 ILT Base Station 主页屏幕上，选择系统，然后选择 USB。

4. 选择软件更新，然后选择所需的更新。

   如果 ILT Base Station 用户界面软件已更新，则 ILT Base Station 将验证更新，然后重新启动。

5. 取下 USB 驱动器并盖上保护 USB 端口的盖子。

## 验证已更新软件

- 在 ILT Base Station 主页屏幕上，选择系统，然后选择关于，以查看当前的软件版本。

# 配置

在本部分，您可以找到有关如何创建、修改和验证产品设置的详细信息。

此部分内容

- 访问 Web 用户界面
- 启动系统
- 更改密码
- 设置不活动超时
- 选择语言
- 设置日期和时间
- 配置 ILT 工具标签
- 配置超控 ILT
- 配置控制器设置
- 设置超时
- 在网络共享、控制和确认模式之间切换
- 通过 IO 激活锁定
- 使用区域
- 导入 ILT 基站配置
- 导出 ILT 基站配置
- 导出日志

# 访问 Web 用户界面

Web 用户界面与 ILT Base Station 的触摸屏几乎相同。这样就可以使用计算机上的 Web 浏览器对 ILT Base Station 进行配置和编程 。

1. 使用以太网电缆将计算机连接到网络。

2. 使用以太网电缆将 Power Focus 6000 上的以太网端口 (RJ45) 连接到网络。

3. 配置计算机和 Power Focus 6000，以便它们连接到同一网络。

4. 打开 Goog​​le Chrome 浏览器，然后输入 ILT Base Station 的 IP 地址。

   建议将 Google Chrome 浏览器用于 ILT Web 用户界面。

## 查找 ILT Base Station 的 IP 地址。

在 ILT Base Station 主页屏幕上，选择系统，然后选择 IP 地址。

# 启动系统

- 打开 Power Focus 控制器并确认 ILT Base Station 启动。

控制器中的电源继电器可能需要几分钟才能启用 ILT Base Station 的电源。

相关信息

- 更改密码

# 更改密码

打开配置和系统菜单需要管理员密码。

1. 在主页屏幕上，选择系统。

   默认密码为 123。

2. 选择用户然后选择密码。

3. 输入新密码，然后选择确定。

# 设置不活动超时

当达到不活动超时时，需要输入密码才能进入配置和系统菜单。

不活动超时以分钟为单位设置。

1. 在主页屏幕上，选择系统。

2. 选择用户，然后选择不活动超时。

3. 输入新的超时并选择确定。

# 选择语言

- 在主页屏幕上，选择系统，然后选择语言。

- 选择首选语言，然后使用后退按钮返回上一菜单。

# 设置日期和时间

## 设置日期

1. 在主页屏幕上，选择系统，然后选择日期/时间，然后选择日期。

2. 在日期屏幕上，选择以下设置之一：

   - 日期

   - 月

   - 年

3. 输入带有两位数字的日，带有一位或两位数字的月和带有四位数字的年。然后点击确定确认输入。

4. 选择应用以确认新的日期设置。

## 设置时间

1. 在主页屏幕上，选择系统，再选择日期/时间，然后选择时间。

2. 在时间屏幕上，选择以下设置之一：

   - 时

   - 分

   - 秒

3. 输入时、分和秒，每个两位数。然后点击确定确认输入。

4. 选择应用以确认新的时间设置。

# 配置 ILT 工具标签

## 将 ILT 工具标签与 ILT Base Station配对

- 配对时，ILT工具标签必须在 ILT Base Station 的 5 米范围内。

- 确保 ILT工具标签有电，ILT 工具标签 LED 指示灯应亮起。

1. 在主页屏幕上，选择配置，然后选择工具标签。

2. 在工具标签屏幕上，选择设置工具标签。可用的 ILT工具标签将使用ILT 工具标签 ID 列出。
   选定的 ILT工具标签列为活动。

   工具标签 ID 可在 ILT工具标签上找到。

## 设置工具类型

选择工具类型（手枪式握把扳手或角度扳手）以确保显示的方向轴与工具的方向轴一致。

1. 在主页屏幕上，选择配置，然后选择工具标签。

2. 在工具标签屏幕上，选择工具类型。

3. 选择手枪式握把扳手或角度扳手。

## 设置滤波因子

滤波因子 (0-1) 指定过滤距离测量的程度。较高的滤波因子可提供更稳定但更慢的距离测量。较低的滤波因子可提供更快的测量，但稳定性较差。这是一个高级设置，建议值为 0.25。

1. 在主页屏幕上，选择配置，然后选择工具标签。

2. 在工具标签屏幕上，选择滤波因子。

3. 输入滤波因子，然后选择确定。

## 距离偏移

在某些情况下，距离测量可以由于环境而具有恒定的偏移。在这些情况下，距离偏移可用于消除测量误差。这是一个高级设置，建议值为 0。

1. 在主页屏幕上，选择配置，然后选择工具标签。

2. 在工具标签屏幕上，选择距离偏移。

3. 输入偏移量，然后选择确定。

相关信息

- 系统概述

# 配置超控 ILT

在 ILT Base Station 必须被超控的情况下，可以激活超控 ILT 策略。激活此选项后，无论是否满足距离和方向标准，都会启用该工具。

1. 从主页屏幕中，选择配置，然后选择超控 ILT。

2. 选中该复选框以激活超控 ILT。

# 配置控制器设置

使用以太网连接时，在控制器连接菜单中选择以太网作为连接类型。在配置连接中，指定了 Power Focus 控制器 IP 和端口。

1. 在主页屏幕上，选择配置，然后选择控制器设置。

2. 选择连接类型，然后选择以下其中一项：

   - 以太网，使用以太网连接时使用此选项。

   - RS232，使用串行电缆连接时使用此选项。

   - 离线，此选项仅用于演示目的，没有任何设置。

## 配置以太网设置

输入 Power Focus IP

1. 在控制器设置屏幕上，选择配置连接。

2. 选择 Power Focus Ip，输入正确的，输入正确的 IP 编号，然后选择确定进行确认。

进入 Power Focus 端口

3. 在控制器设置屏幕上，选择配置连接。

4. 选择 Power Focus 端口，输入正确的端口号，然后选择确定进行确认。

## 配置 RS232 设置

输入波特率

1. 在控制器设置屏幕上，选择配置连接。

2. 选择波特率，输入正确的数字，然后选择确定进行确认。

# 设置超时

超时是工具离开或进入定义区域，直到启用/禁用工具命令发送到控制器的延迟时间。建议使用小超时，以避免在工具位于区域边缘时发送不必要的开放协议命令。

1. 在主页屏幕中，选择配置，然后选择超时。

2. 选择超时禁用工具。

3. 输入超时（以毫秒为单位），然后选择确定进行确认。

4. 选择超时启用工具。

5. 输入超时（以毫秒为单位），然后选择确定进行确认。

建议使用 100 到 1000 毫秒之间的超时值。

# 在网络共享、控制和确认模式之间切换

ILT Base Station有三种模式。

- 网络共享：如果工具位于用户定义的距离和方向之内，则启用工具。默认为网络共享模式。

- 控制：ILT Base Station 根据工具距离和方向告诉控制器使用哪种拧紧程序。

- 确认：控制器（进而可以从架空系统接收过程信息）选择要使用的拧紧程序。ILT Base Station系统确认用户定义的拧紧程序的距离和方向是正确的并启用该工具。

1. 从 ILT Base Station 主页屏幕中，选择配置，然后选择模式。

2. 选择网络共享、控制或确认以在模式之间切换。

# 通过 IO 激活锁定

由 IO 锁定是使用数字输出而不是开放协议来启用和禁用该工具的高级设置。数字输出集成在电源连接器中，另请参见“电源”部分了解 IO 引脚概况。

Power Focus 4000没有软件限制。

需要 Power Focus 6000软件 3.0 或更高版本才能激活 ILT Base Station 中的通过 IO 锁定。

在 Power Focus 6000中，激活锁定工具低态有效设置。另请参见 Power Focus 6000配置指南。

1. 在主页屏幕上，选择配置。

2. 选中该复选框以激活由 IO 锁定。

相关信息

- 电源

# 使用区域

# 创造一个新区域

区域是标准的组合，用于定义工具是处于活动还是锁定状态，以及某个拧紧程序应处于活动状态的位置。

1. 在主页屏幕上，选择配置，然后选择区域。

2. 选择新建区域创建一个新区域。

相关信息

- 编辑区域
- 更改区域名称
- 删除区域
- 设置区域优先级
- 在区域中设置工具方向限制
- 在区域中设置工具距离限制

# 编辑区域

区域是标准的组合，用于定义工具是处于活动还是锁定状态，以及某个拧紧程序应处于活动状态的位置。

1. 在主页屏幕上，选择配置，然后选择区域。

2. 在区域屏幕上，选择要编辑的区域。

相关信息

- 创造一个新区域
- 更改区域名称
- 删除区域
- 设置区域优先级
- 在区域中设置工具方向限制
- 在区域中设置工具距离限制

# 更改区域名称

1. 在编辑区域屏幕上，选择名称以更改区域的名称。

2. 输入新名称，然后选择确定。

相关信息

- 编辑区域
- 创造一个新区域
- 删除区域
- 设置区域优先级
- 在区域中设置工具方向限制
- 在区域中设置工具距离限制

# 分配拧紧程序

此设置定义区域是否与 Power Focus 控制器中的特定拧紧程序相关联。通过输入 Power Focus 控制器中定义的标识号来指定要关联的拧紧程序。

1. 在编辑区域屏幕上，选择拧紧程序。

2. 根据为 ILT Base Station 选定的模式，将有不同的方法来选择拧紧程序。

   - 对于控制模式：从列表中选择拧紧程序。如果拧紧程序不在列表中，请选择“刷新”以从 Power Focus 控制器更新可用的拧紧程序。

   - 对于确认模式：手动输入拧紧程序识别号，然后选择确定。

相关信息

- 编辑区域
- 创造一个新区域
- 更改区域名称
- 删除区域
- 设置区域优先级
- 在区域中设置工具方向限制
- 在区域中设置工具距离限制
- 在网络共享、控制和确认模式之间切换

# 在区域中设置工具方向限制

此设置使工具可以使用工具方向（滚动轴和俯仰轴）作为何时启用和禁用工具的标准。可以手动或使用示教模式定义方向设置。

俯仰和滚动的公差为 ±15°。

该工具只能测量两个旋转轴。由于传感器技术的限制，无法检测到围绕地球重力矢量（偏航轴）的旋转。

角度工具的旋转轴

A | 滚动 | B | 俯仰
C | 偏航 |  |

手枪式握把工具的旋转轴

A | 滚动 | B | 俯仰
C | 偏航 |  |

## 俯仰

工具套筒轴线与垂直平面之间的旋转角度。值：介于 -90° 与 90° 之间。

角度工具中的俯仰

以下视频显示了“角度”工具中的螺距示例。

手枪式握把工具中的俯仰

## 滚动

围绕工具套筒中心轴线的旋转角度。值：介于 -180° 与 180° 之间。

在俯仰 ±90° 时，无法测量滚动。

角度工具中的滚动

下面的视频显示了“角度”工具的滚动示例。

在区域中设置工具方向限制

1. 在编辑区域屏幕上，选择方向。

2. 选中使用方向复选框，现在可以看到更多选项。

3. 选择手动设置方向或使用示教方向功能。

使用示教方向设置工具方向

1. 选择示教方向。

2. 点击延时选择延迟时间。选项有：否（默认值）、5秒、10 秒或 15 秒。

3. 将工具放置在正确的方向，然后按开始校准。

要调节方向设置，如果需要，请按照与手动设置方向相同的步骤进行操作。

手动设置方向

1. 选择方向 - 滚动，输入数值，然后选择确定。

2. 选择方向 - 俯仰，输入数值，然后选择确定。

3. 选择公差 - 滚动，输入数值，然后选择确定。滚动的公差为 ±15°。

4. 选择公差 - 俯仰，输入数值，然后选择确定。俯仰的公差为 ±15°。

相关信息

- 编辑区域
- 创造一个新区域
- 更改区域名称
- 删除区域
- 设置区域优先级
- 在区域中设置工具距离限制

# 在区域中设置工具距离限制

距离功能用于根据工具与ILT Base Station之间的距离控制工具行为。在工具叠接应用中，当超过定义的距离限制时，工具将被禁用。可以手动或使用示教模式定义距离限制。

ILT Base Station中的全向天线测量距 ILT Base Station 所有方向的距离。

ILT Base Station布置

A | ILT Base Station | B | ILT Base Station与 ILT 工具标签之间的距离
C | 距 ILT Base Station的最大距离 |  |

在区域中设置工具距离限制

1. 在编辑区域屏幕上，选择距离。

2. 选中使用距离复选框，现在可以看到更多选项。

3. 选择手动设置距离或使用示教距离功能。

使用示教距离设置距离

1. 选择示教距离。

2. 点击延时选择延迟时间。选项有：否（默认值）、5 秒、10 秒、15 秒。

3. 将工具放在最小距离限制处，然后按开始校准。

4. 将工具放在最大距离限制处，然后按开始校准。

要调节最小和最大距离，如果需要，请按照与手动设置距离相同的步骤进行操作。

手动设置距离

1. 选择最小距离，输入最小距离，然后选择确定。

2. 选择最大距离，输入最小距离，然后选择确定。

输入以米为单位的距离。

相关信息

- 编辑区域
- 创造一个新区域
- 更改区域名称
- 删除区域
- 设置区域优先级
- 在区域中设置工具方向限制

# 设置区域优先级

优先级设置定义了如果同时激活多个区域，应选择哪个拧紧程序。

- 在编辑区域屏幕上，选择优先级。

- 输入优先级数字，然后选择确定

较高的数字优先于较低的数字。10 优先于 1。

相关信息

- 编辑区域
- 创造一个新区域
- 更改区域名称
- 删除区域
- 在区域中设置工具方向限制
- 在区域中设置工具距离限制

# 删除区域

- 在编辑区域屏幕上，选择删除，然后选择确定。

相关信息

- 编辑区域
- 创造一个新区域
- 更改区域名称
- 设置区域优先级
- 在区域中设置工具方向限制
- 在区域中设置工具距离限制

# 导入 ILT 基站配置

如果需要，可以从另一个 ILT Base Station 导入配置。

1. 将配置下载到 USB 驱动器。

   配置文件必须放在 USB 驱动器的根级别。

2. 在 ILT Base Station 上，取下保护 USB 端口的盖子并连接 USB 驱动器。

3. 在主页屏幕中，选择系统，再选择 USB，然后选择导入配置。

4. 选择正确的配置。

   一个 USB 驱动器上可以有多个配置文件。

5. 选择是以确认新配置的导入。ILT Base Station 将在转移后重新启动。

6. 重新启动后，取下 USB 驱动器并盖上保护 USB 端口的盖子。

相关信息

- 导出 ILT 基站配置

# 导出 ILT 基站配置

在 USB 驱动器上创建完整的 ILT Base Station 配置备份。此配置文件可以导入到另一个 ILT Base Station 或进行存储供以后使用。

1. 在 ILT Base Station 上，取下保护 USB 端口的盖子并连接 USB 驱动器。

2. 在主页屏幕中，选择系统，再选择 USB，然后选择导出配置。
   当前配置被保存到 USB 驱动器。

3. 导出成功后，屏幕底部将显示确认消息。

4. 取下 USB 驱动器并盖上保护 USB 端口的盖子。

相关信息

- 导入 ILT 基站配置

# 导出日志

导出日志将创建用于故障排除的文件。

1. 在 ILT Base Station上，取下保护 USB 端口的盖子并连接 USB 驱动器。

2. 在 ILT Base Station 主页屏幕中，选择系统，再选择 USB，然后选择导出日志以保存日志文件。

   导出过程最多可能需要 10 分钟。

3. 导出成功后，屏幕底部将显示确认消息。

4. 取下 USB 驱动器并盖上保护 USB 端口的盖子。

# 操作

在本节中，您可以找到有关如何操作产品的分步信息。

此部分内容

- 使用状态屏幕

# 使用状态屏幕

状态屏幕显示哪个区域和拧紧程序是活动的，以及该工具是启用还是禁用。它还显示了方向和距离的当前测量值。

打开的挂锁符号 表示区域已启用。

闭合的挂锁符号 表示区域已禁用。

一次只能启用一个区域。

## 在状态屏幕上查看特定的区域

- 从列表中选择一个区域以查看详情。

## 激活状态屏幕

- 选择状态以从主页屏幕访问状态屏幕。

达到不活动超时后，也会显示状态屏幕。

## 在状态屏幕上更改字体大小

- 在状态屏幕上，选择带有小 T 和大 T 的符号以在字体大小之间切换。默认设置为小字体。

相关信息

- 设置不活动超时
- 使用区域

# 故障排除和保养

在本节中，您可以找到帮助您维护和保养产品的信息，并在出现问题时寻求帮助以进行故障排除。

此部分内容

- 状态 LED

# 状态 LED

如果 ILT工具标签上的状态 LED 闪烁（例如，绿灯和蓝灯之间闪烁），则标签可能连接了两个 ILT Base Station。

从 ILT Base Station断开不使用的 ILT 工具标签。

# 回收循环

在本节中，您可以找到有关如何回收产品的信息。

此部分内容

- 环境法规
- 回收信息

# 环境法规

当产品完成任务后，须妥善进行回收。按照当地法律的规定拆卸该产品并回收组件。

电池应由您国家的电池回收组织妥善处理。

# 回收信息

位置 | 部件 | 附注 | 以下列形式再利用
--- | --- | --- | ---
1 | ILT Base Station |  | 电子元件