# Ativar Bloqueio por E/S

O Bloqueio por E/S é uma definição avançada para se usar a saída digital em vez do Protocolo aberto na ativação o desativação da ferramenta. A saída digital encontra-se integrada ao conector de alimentação. Consulte também Visão geral da fonte de alimentação do pino de E/S.

Não há limitações de software no Power Focus 4000.

O software Power Focus 6000 versão 3.0 ou superior é necessário para ativar o Bloqueio por E/S na ILT Base Station.

No Power Focus 6000, ative a definição Bloquear ferramenta ativa baixo. Consulte também o Guia de Configuração do Power Focus 6000.

1. Na tela Página inicial, selecione Configuração.

2. Selecione a caixa de seleção para ativar Bloqueio por E/S.

Informações relevantes

- Fonte de Alimentação