# Источник питания

ILT Base Station, вид снизу

A | Ethernet, D-кодированное гнездо M12 | B | Ввод-вывод питания, 10–30 В пост. тока ∼5 Вт, А-кодированный штекер M8
C | USB-порт типа A для USB-накопителя | D | COM, RS-232, А-кодированное гнездо M8

Питание ILT Base Station подается от источника 24 В пост. тока через разъем с маркировкой “PWR”. Рекомендуется подключать входящий в поставку кабель питания непосредственно к выходам 24 В и GND на контроллере Power Focus.

Убедитесь, что Power Focus выключен при подключении ILT Base Station.

## Разъем питания (PWR) и разъем ввода-вывода

А-кодированный штекерный разъем М8

Контакт | Цвет провода подключенного кабеля | Сигнал
--- | --- | ---
1 | Коричневый | +10–30 VCD, ∼5 Вт
2 | Белый | Реле 1 общее Твердотельное реле, гальванически изолированное, 30 В перем. тока/пост. тока, 1 А, внутреннее сопротивление 0,15Ω
4 | Черный | Реле 1 нормально разомкнутое Твердотельное реле, гальванически изолированное, 30 В перем. тока/пост. тока, 1 А, внутреннее сопротивление 0,15Ω
3 | Синий | GND (заземление системы)

## Последовательный разъем RS-232 (COM)

А-кодированный гнездовой разъем М8

А-кодированный гнездовой разъем М8
Контакт | Цвет провода подключенного кабеля | Сигнал
--- | --- | ---
1 | Коричневый | GND (заземление системы)
2 | Белый | RS-232 Tx
4 | Черный | RS-232 Rx
3 | Синий | GND (заземление системы)