# ILT Base Station 構成のインポート

必要に応じて、別のILT Base Stationの構成をインポートできます。

1. 構成を USB ドライブにダウンロードします。

   構成ファイルは、USB ドライブのルートレベルに配置する必要があります。

2. ILT Base Stationステーションで、USBポートを保護しているふたを取り外し、USBドライブを接続します。

3. ホーム画面で、[システム]、[USB]、[構成のインポート] の順に選択します。

4. 正しい構成を選択します。

   1 つの USB ドライブに複数の設定ファイルが存在する場合があります。

5. [はい] を選択して、新しい構成のインポートを確認します。転送後に、ILT Base Stationが再起動します。

6. 再起動後、USBドライブを取り外し、USBポートを保護するふたを閉じます。

関連情報

- ILT Base Station 構成のエクスポート