# Importieren einer Konfiguration der ILT-Basisstation

Falls erforderlich kann die Konfiguration einer anderen ILT Base Station importiert werden.

1. Laden Sie die Konfiguration auf ein USB-Laufwerk herunter.

   Die Konfigurationsdatei muss im Stammverzeichnis des USB-Laufwerks liegen.

2. Entfernen Sie an der ILT Base Station die Abdeckung des USB-Ports und schließen Sie das USB-Laufwerk an.

3. Wählen Sie auf dem Bildschirm Startseite System, und anschließend USB aus, dann Konfiguration importieren.

4. Wählen Sie die korrekte Konfiguration aus.

   Es können sich mehrere Konfigurationsdateien auf einem USB-Laufwerk befinden.

5. Wählen Sie Ja aus, um den Import der neuen Konfiguration zu bestätigen. Die ILT Base Station startet nach dem Transfer neu.

6. Entfernen Sie das USB-Laufwerk nach dem Neustart und schließen Sie die Abdeckung des USB-Ports.

Relevante Informationen

- Exportieren der Konfiguration der ILT-Basisstation