# Переключение между режимами связывания по беспроводной сети, управления и подтверждения

ILT Base Station имеет три режима.

- Tethering (Связывание по беспроводной сети), инструмент включен, если он расположен в пределах определенных пользователем расстояния и ориентации. Tethering (Связывание по беспроводной сети) является режимом по умолчанию.

- В режиме Control (Управление) ILT Base Station сообщает контроллеру, какую программу затяжки необходимо использовать на основании расстояния и ориентации инструмента.

- В режиме Confirm (Подтверждение) контроллер (который в свою очередь может получить информацию о процессе от более высокой системы) выбирает программу затяжки, которую необходимо использовать. Система ILT Base Station подтверждает, что определенные пользователем расстояние и ориентация являются правильными для данной программы затяжки и включает инструмент.

1. На экране ILT Base Station Home (Главная) выберите Configuration (Конфигурация) и затем нажмите Mode (Режим).

2. Выберите Tethering (Связывание по беспроводной сети), Control (Управление) или Confirm (Подтверждение) для переключения между режимами.