# Ustawianie limitów czasowych

Limit czasowy to maksymalny czas liczony od chwili opuszczenia lub wejścia do określonego obszaru aż do wysłania polecenia Enable/Disable Tool [Włącz/Wyłącz narzędzie] do sterownika. Zaleca się ustawienie krótkiego limitu czasowego dla uniknięcia wysyłania zbędnych poleceń Open Protocol, gdy narzędzie znajduje się na granicy obszaru.

1. Na ekranie Home wybierz Configuration [Konfiguracja], a następnie Timeouts [Limity czasowe].

2. Wybierz Timeout disable tool [Limit czasowy wyłączenia narzędzia].

3. Wprowadź limit czasowy w milisekundach, a następnie wybierz OK, aby potwierdzić.

4. Wybierz Timeout enable tool [Limit czasowy włączenia narzędzia].

5. Wprowadź limit czasowy w milisekundach, a następnie wybierz OK, aby potwierdzić.

Zaleca się wprowadzenie wartości limitów czasowych od 100 do 1000 milisekund.