# Export protokolů

Export protokolů událostí vytvoří soubor pro účely odstraňování potíží.

1. Na základnové stanici ILT Base Station sejměte krytku chránící port USB a do portu zasuňte jednotku USB.

2. Na základnové stanici ILT Base Station, na domovské obrazovce zvolte položku System (Systém), poté zvolte možnost USB a poté zvolte možnost Export log (Exportovat protokol), čímž se uloží soubory protokolu.

   Export může trvat až deset minut.

3. Po úspěšném exportu se ve spodní části obrazovky zobrazí potvrzovací zpráva.

4. Vyjměte jednotku USB a zavřete krytku chránící port USB.