# Accéder à l’interface utilisateur Web

L’interface utilisateur Web est presque identique à l’écran tactile de la ILT Base Station. Elle permet de configurer et de programmer la ILT Base Station avec un navigateur Web sur un ordinateur.

1. Connecter l’ordinateur au réseau à l'aide du câble Ethernet.

2. Connecter le port Ethernet (RJ45) sur le Power Focus 6000 au réseau à l'aide du câble Ethernet.

3. Configurer l’ordinateur et le Power Focus 6000 afin qu’ils soient connectés au même réseau.

4. Ouvrir le navigateur Web Google Chrome et saisir l’adresse IP de la ILT Base Station.

   Google Chrome est le navigateur Web recommandé à utiliser avec l’interface utilisateur Web du ILT.

## Rechercher l'adresse IP de la ILT Base Station.

À l’écran d’accueil de la ILT Base Station, sélectionner Réseau puis sélectionner Adresse IP.