# Définir les limites d’orientation de l’outil dans une zone

Ce paramètre permet à l’outil d’utiliser l’orientation de l’outil (axe de roulis et de tangage) comme critère pour le moment où activer ou désactiver l’outil. Le paramètre d’orientation peut être défini manuellement ou en utilisant un mode d’apprentissage.

La tolérance pour le roulis et le tangage est de ±15°.

L’outil peut uniquement mesurer deux axes de rotation. En raison des limites de la technologie des capteurs, la rotation autour du vecteur de gravité de la Terre (axe de lacet) ne peut être détectée.

Axes de rotation pour les outils à renvoi d’angle

A | Roulis | B | Tangage
C | Lacet |  |

Axes de rotation pour les outils à poignée pistolet

A | Roulis | B | Tangage
C | Lacet |  |

## Tangage

L’angle de rotation entre l’axe de la douille de l’outil et un plan vertical. Valeurs : entre -90° et 90°.

Tangage pour les outils à renvoi d’angle

La vidéo ci-dessous affiche un exemple de tangage pour les outils à renvoi d’angle.

Tangage pour les outils à poignée pistolet

## Roulis

L’angle de rotation autour de l’axe central de la douille de l’outil. Valeurs : entre -180° et 180°.

Avec un tangage de ± 90°, le roulis ne peut pas être mesuré.

Roulis pour les outils à renvoi d’angle

La vidéo ci-dessous affiche un exemple de tangage pour les outils à renvoi d’angle.

Définir les limites d’orientation de l’outil dans une zone

1. À l’écran Modifier zone, sélectionner Orientation.

2. Cocher la case pour Utiliser l’orientation, plusieurs options sont désormais disponibles.

3. Choisir de régler l’orientation manuellement ou en utilisant la fonction Apprentissage de l’orientation.

Définir l’orientation de l’outil en utilisant l’Apprentissage de l’orientation

1. Sélectionner Apprentissage de l’orientation.

2. Sélectionner une temporisation en touchant Temporisation. Les options sont : Aucune (valeur par défaut), 5 secondes, 10 secondes, ou 15 secondes.

3. Placer l’outil dans l’orientation correcte et appuyer sur Démarrer l’étalonnage.

Pour régler les paramètres d’orientation, le cas échéant, suivre la même procédure que pour le réglage manuel de l’orientation.

Régler l’orientation manuellement

1. Sélectionner Orientation - roulis, saisir la valeur puis sélectionner OK.

2. Sélectionner Orientation - tangage, saisir la valeur puis sélectionner OK.

3. Sélectionner Tolérance - roulis, saisir la valeur puis sélectionner OK. La tolérance pour le roulis est de ±15°.

4. Sélectionner Tolérance - tangage, saisir la valeur puis sélectionner OK. La tolérance pour le tangage est de ±15°.

Informations pertinentes

- Créer une nouvelle zone
- Définir les limites de distance de l’outil dans une zone
- Modifier le nom d’une zone
- Modifier une zone
- Régler la priorité de la zone
- Supprimer une zone