# Systemüberblick

## ILT Base Station

ILT Base Station, Front

A | Touchscreen | B | Status-LED

ILT Base Station, Rückseite

A | Befestigungslaschen | B | Montagebohrung

Maßzeichnung der ILT Base Station

## ILT Werkzeug-Tag

Das ILT Werkzeug-Tag muss separat erworben werden.

ILT Werkzeug-Tag

A | Betriebs-LED | B | Status-LED
C | Label |  |

Die Status-LED am ILT Werkzeug-Tag zeigt den aktuellen Verbindungsstatus und den Aktivierungsstatus des Werkzeugs an.

- Wechselnd rot und blau: Die ILT Base Station sucht nach dem ILT Werkzeug-Tag.

- Rotes Licht: Das ILT Werkzeug-Tag ist nicht mit der ILT Base Station verbunden.

- Blaues Licht: Das Werkzeug ist deaktiviert.

- Grünes Licht: Das Werkzeug ist aktiv.

Die Betriebs-LED am ILT Werkzeug-Tag zeigt den Status der Stromversorgung an.

- Grünes Licht: Das ILT Werkzeug-Tag wird mit Strom versorgt.

- Kein Licht: Das ILT Werkzeug-Tag wird nicht mit Strom versorgt.

## Kabel

Ein 5 Meter langes ILT-Netzkabel wird mit der ILT Base Station mitgeliefert.

Das Ethernet-Kabel zur Verbindung mit dem Controller muss separat erworben werden.

Relevante Informationen

- Zusätzliche Produkte

In diesem Abschnitt

- Zusätzliche Produkte
- Stromversorgung
- Technische Produktdaten