# Configurar la red

1. En la pantalla Inicio, seleccione Sistema y después seleccione Red.

2. Seleccione Mody y seleccione DHCP o Ajustes de red manuales.

   - Manualmente: defina una dirección IP, de subred y de portal de enlace adecuada para una conexión directa al controlador.

   - DHCP: los ajustes los facilitará la red si está disponible.

3. Es necesario reiniciar el sistema para confirmar los ajustes nuevos. Seleccione Reiniciar y seleccione Sí para confirmar. La ILT Base Station se reiniciará.