# Přístup do webového uživatelského rozhraní

Webové uživatelské rozhraní je téměř identické s dotykovou obrazovkou ILT Base Station. Díky tomu lze základnovou stanici ILT Base Station konfigurovat a programovat z webového prohlížeče v počítači.

1. Připojte počítač k síti pomocí ethernetového kabelu.

2. Připojte ethernetový port (RJ45) na controlleru Power Focus 6000 k síti pomocí ethernetového kabelu.

3. Nakonfigurujte počítač a controller Power Focus 6000, aby byly připojeny ke stejné síti.

4. Otevřete webový prohlížeč Google Chrome a zadejte IP adresu základnové stanice ILT Base Station.

   Pro webové uživatelské rozhraní ILT se doporučuje používání webového prohlížeče Google Chrome.

## Nalezení IP adresy základnové stanice ILT Base Station

Na základnové stanici ILT Base Station, na domovské obrazovce zvolte položku Network (Síť) a poté zvolte položku IP address (IP adresa).