# 테더링 모드와 결정 모드 간 전환하기

ILT Base Station에는 세 가지 모드가 있습니다.

- 테더링 모드: 공구가 사용자가 정의한 거리 및 방향 내에 있을 경우 활성화됩니다. 기본값은 테더링 모드입니다.

- 제어 모드: ILT Base Station이 공구의 거리와 방향에 따라 사용할 조임 프로그램을 컨트롤러에 전송합니다.

- 결정 모드: 컨트롤러가(오버 헤드 시스템으로부터 프로세스 정보 수신 가능)사용할 조임 프로그램을 선택합니다. ILT Base Station 시스템은 조임 프로그램에 대한 사용자가 정의한 거리 및 방향이 정확한지 확인하고 공구를 활성화합니다.

1. ILT Base Station 홈 화면에서, 구성을 선택한 다음 모드을 선택합니다.

2. 테더링 모드, 제어 모드, 또는 결정 모드를 선택하여 모드 간에 전환할 수 있습니다.