# Alimentation électrique

Vue du dessous de la ILT Base Station

A | Ethernet, connecteur femelle codé M12 D | B | E/S alimentation, 10-30 Vcc ∼5 W, connecteur mâle codé M8 A
C | USB type A, pour clé USB | D | COM, RS-232, connecteur femelle codé M8 A

L’alimentation est fournie à la ILT Base Station en 24 Vcc via le connecteur marqué “PWR”. Il est recommandé de connecter le câble d'alimentation directement sur les sorties 24 V et GND du coffret Power Focus.

Veiller à ce que le Power Focus soit hors tension lors de la connexion de la ILT Base Station.

## Alimentation (PWR) et connecteur E/S Entrée/Sortie

Connecteur mâle codé M8 A

Broche | Couleur du fil dans le câble connecté | Signal
--- | --- | ---
1 | Marron | Entrée +10-30 Vcc, ∼5 W
2 | Blanc | Relais 1 pôle commun Relais à semi-conducteurs, Isolation galvanique, 30 V cc/ca, 1 A, Résistance interne 0,15 Ω
4 | Noir | Relais 1 normalement ouvert Relais à semi-conducteurs, Isolation galvanique, 30 V cc/ca, 1 A, Résistance interne 0,15 Ω
3 | Bleu | GND (Terre du système)

## Connecteur série RS-232 (COM)

Connecteur femelle codé M8 A

Connecteur femelle codé M8 A
Broche | Couleur du fil dans le câble connecté | Signal
--- | --- | ---
1 | Marron | GND (Terre du système)
2 | Blanc | RS-232 Tx
4 | Noir | RS-232 Rx
3 | Bleu | GND (Terre du système)