# Общее описание

Благодаря решению компании "Атлас Копко" по локации беспроводных инструментов ILT, аккумуляторные инструменты будут работать только в требуемой зоне. С помощью беспроводной технологии измерения дальности система связывает инструмент с конкретной рабочей станцией и отключает его, когда он выходит за пределы установленного рабочего диапазона. Эта функция работает как виртуальный кабель. Функция определения положения инструмента непрерывно отслеживает ориентацию инструмента. Пользователь может определить критерии продольных и поперечных углов наклона инструмента, предоставляя дифференциацию соединения в конкретных областях применения.