# Verbindung der ILT-Basisstation mit einem Power Focus-Controller

Nachfolgend werden mehrere Verfahren zur Verbindung der ILT Base Station mit einem Power Focus-Controller dargestellt.

## Verbindung mit dem Power Focus 6000 über eine direkte Ethernet-Verbindung

Die ILT Base Station kann direkt mittels eines Ethernet-Kabels mit einem Power Focus 6000-Controller verbunden werden.

1. Verbinden Sie den Ethernet-Port (M12, D-codiert) an der ILT Base Station mit dem Ethernet-Port (RJ45) am Power Focus 6000-Controller durch ein Ethernet-Kabel.

2. Wählen Sie auf dem Bildschirm Startseite der ILT Base Station Konfiguration und anschließend Controller-Einstellungen aus.

3. Wählen Sie Verbindungstyp und anschließend Ethernet aus.

4. Wählen Sie Verbindung konfigurieren aus, geben Sie die IP-Adresse und den Open-Protocol-Port des Power Focus 6000 ein.

5. Wählen Sie auf dem Bildschirm Startseite System und anschließend Netzwerk aus. Legen Sie die IP-Adresse der ILT Base Station manuell innerhalb des gleichen Bereichs wie die IP-Adresse des Power Focus 6000-Controllers fest.

## Mit Power Focus 6000 über COM-Port verbinden

Die ILT Base Station kann mit einem Ethernet- und einem Adapterkabel direkt mit einem Power Focus 6000-Controller verbunden werden.

1. Verbinden Sie den Ethernet-Port (M12, D-codiert) an der ILT Base Station mit dem COM-Port A oder B am Power Focus 6000-Controller durch ein Ethernet-Kabel und ein Adapterkabel.

2. Wählen Sie auf dem Bildschirm Startseite der ILT Base Station Konfiguration und anschließend Controller-Einstellungen aus.

3. Wählen Sie Verbindungstyp und anschließend Ethernet aus.

4. Wählen Sie Verbindung konfigurieren aus, geben Sie die IP-Adresse und den Open-Protocol-Port des Power Focus 6000 ein.

5. Wählen Sie auf dem Bildschirm Startseite System und anschließend Netzwerk aus. Legen Sie manuell eine IP-Adresse für die ILT Base Station fest, die im selben Bereich liegt wie die IP-Adresse des Service-Ethernet-Ports am Power Focus 6000-Controller.

## Verbindung mit dem Power Focus 6000 über Infrastrukturnetzwerk

Die ILT Base Station kann über ein Infrastruktur-Netzwerk mit einem Power Focus 6000-Controller verbunden werden.

1. Verbinden Sie den Ethernet-Port (M12, D-codiert) an der ILT Base Station mit der Netzwerkinfrastruktur.

   Stellen Sie sicher, dass der Power Focus 6000-Controller bereits mit dem Netzwerk verbunden ist.

2. Wählen Sie auf dem Bildschirm Startseite der ILT Base Station Konfiguration und anschließend Controller-Einstellungen aus.

3. Wählen Sie Konfigurationstyp und anschließend Ethernet aus.

4. Wählen Sie Verbindung konfigurieren aus und geben Sie die IP-Adresse und den Open-Protocol-Port des Power Focus 6000 ein.

5. Wählen Sie auf dem Bildschirm Startseite der ILT Base Station System und anschließend Netzwerk aus.
   Legen Sie die IP-Adresse der ILT Base Station entweder manuell innerhalb des gleichen Bereichs wie die IP-Adresse des Power Focus 6000-Controllers fest oder wählen Sie DHCP aus, falls das Netzwerk DHCP-fähig ist.

6. Legen Sie eine geeignete Subnetzmaske fest.

7. Legen Sie eine geeignete Gateway-Adresse fest.

## Verbindung mit einem Power Focus 4000 über eine direkte Ethernet-Verbindung

Die ILT Base Station kann direkt mittels eines Ethernet-Kabels mit einem Power Focus 4000-Controller verbunden werden.

Für die Verbindung mit einem Power Focus 4000-Controller muss ein Crossover-Ethernet-Kabel verwendet werden. Ein Standard-Ethernet-Kabel funktioniert hier nicht.

Für eine Power Focus 4000-Verbindung mittels eines Switches oder Hubs bestehen besondere Anforderungen hinsichtlich der Art des Ethernet-Kabels, siehe unten für weitere Informationen.

1. Verbinden Sie den Ethernet-Port (M12, D-codiert) an der ILT Base Station mit dem Ethernet-Port (RJ45) am Power Focus 4000-Controller durch ein Crossover-Ethernet-Kabel.

2. Wählen Sie auf dem Bildschirm Startseite Konfiguration und anschließend Controller-Einstellungen aus.

3. Wählen Sie Verbindungstyp und anschließend Ethernet aus.

4. Wählen Sie Verbindung konfigurieren aus und geben Sie die IP-Adresse und den Open-Protocol-Port des Power Focus 4000 ein.

5. Wählen Sie auf dem Bildschirm Startseite System und anschließend Netzwerk aus. Legen Sie die IP-Adresse der ILT Base Station manuell innerhalb des gleichen Bereichs wie die IP-Adresse des Power Focus 4000-Controllers fest.

## Verbindung mit dem Power Focus 4000 über eine direkte serielle Verbindung

Die ILT Base Station kann direkt mittels eines seriellen Kabels mit einem Power Focus 4000-Controller verbunden werden.

1. Verbinden Sie den COM-Port (M8) an der ILT Base Station und den seriellen Port (RS232) am Power Focus 4000-Controller mit einem seriellen Kabel.

2. Wählen Sie auf dem Bildschirm Startseite der ILT Base Station Konfiguration und anschließend Controller-Einstellungen aus. Wählen Sie Verbindungstyp und anschließend RS232 aus.

## Verbindung mit einem a Power Focus 4000 über einen Switch, Hub oder Infrastruktur

Die ILT Base Station kann über ein Infrastrukturnetzwerk, einen Switch oder einen Hub mit einem Power Focus 4000-Controller verbunden werden. Verbinden Sie die ILT Base Station und den Power Focus 4000-Controller mittels Ethernet-Kabeln mit dem gleichen Netzwerk.

1. Verbinden Sie den Ethernet-Port (M12, D-codiert) an der ILT Base Station mit der Netzwerkinfrastruktur.

   Stellen Sie sicher, dass der Controller bereits mit dem Netzwerk verbunden ist.

   Wird zwischen der ILT Base Station und dem Power Focus 4000-Controller ein Switch verwendet, verwenden Sie ein ungekreuztes Ethernet-Kabel. Wird zwischen der ILT Base Station und dem Power Focus 4000-Controller ein Hub verwendet, verwenden Sie ein Crossover-Ethernet-Kabel.

   Die RBU-Stufe muss Silber oder höher sein. Kontaktieren Sie bezüglich Fragen hierzu Ihren Atlas Copco Industrial Technique AB-Vertreter.

2. Wählen Sie auf dem Bildschirm Startseite der ILT Base Station Konfiguration und anschließend Controller-Einstellungen aus.

3. Wählen Sie Verbindungstyp und anschließend Ethernet aus.

4. Wählen Sie Verbindung konfigurieren aus und geben Sie die IP-Adresse und den Open-Protocol-Port des Power Focus 6000 ein.

5. Wählen Sie auf dem Bildschirm Startseite der ILT Base Station System und anschließend Netzwerk aus.
   Legen Sie die IP-Adresse der ILT Base Station entweder manuell innerhalb des gleichen Bereichs wie die IP-Adresse des Power Focus 4000-Controllers fest oder wählen Sie DHCP aus, falls das Netzwerk DHCP-fähig ist.

6. Legen Sie eine geeignete Subnetzmaske fest.

7. Legen Sie eine geeignete Gateway-Adresse fest.

Relevante Informationen

- Zusätzliche Produkte