# Nastavenie obmedzení orientácie nástroja v oblasti

Toto nastavenie umožňuje nástroju použiť orientáciu nástroja (os klopenia a sklonu) ako kritérium pre to, kedy aktivovať a deaktivovať nástroj. Nastavenie orientácie je možné definovať manuálne alebo pomocou režimu učenia.

Tolerancia pre sklon a klopenie je ±15°.

Nástroj dokáže zmerať iba dve osi otáčania. Kvôli obmedzeniam snímacej techniky nie je možná detekcia otáčania okolo vektoru gravitácie Zeme (os stáčania).

Osi otáčania pre uhlové nástroje

A | Klopenie | B | Sklon
C | Stáčanie |  |

Osi otáčania pre nástroje s pištoľovou rukoväťou

A | Klopenie | B | Sklon
C | Stáčanie |  |

## Sklon

Uhol otáčania medzi osou nástrčného kľúča nástroja a zvislou rovinou. Hodnoty: medzi -90° a 90°.

Sklon v uhlových nástrojoch

Nižšie uvedené video ukazuje príklad sklonu v uhlových nástrojoch.

Sklon v nástrojoch s pištoľovou rukoväťou

## Klopenie

Uhol otáčania okolo stredovej osi nástrčného kľúča nástroja. Hodnoty: medzi -180° a 180°.

Pri sklone ± 90° nie je možné zmerať klopenie.

Klopenie v uhlových nástrojoch

Nižšie uvedené video ukazuje príklad klopenia v uhlových nástrojoch.

Nastavenie obmedzení orientácie nástroja v oblasti

1. Na obrazovke Upraviť oblasť zvoľte Orientácia.

2. Začiarknite políčko Použiť orientáciu, teraz je viditeľných viac možností.

3. Vybrať si môžete buď manuálne nastavenie orientácie alebo použitie funkcie Učiť orientáciu.

Nastavenie orientácie nástroja pomocou funkcie Učiť orientáciu

1. Zvoľte Učiť orientáciu.

2. Zvoľte čas oneskorenia ťuknutím na Časové oneskorenie. Možnosti sú: Nie (predvolená hodnota), 5 sekúnd, 10 sekúnd alebo 15 sekúnd.

3. Umiestnite nástroj do správnej orientácie a stlačte Spustiť kalibráciu.

Na úpravu nastavení orientácie dodržte v prípade potreby rovnaký postup ako pri manuálnom nastavení orientácie.

Manuálne nastavenie orientácie

1. Zvoľte Orientácia - klopenie, zadajte hodnotu a potom zvoľte OK.

2. Zvoľte Orientácia - sklon, zadajte hodnotu a potom zvoľte OK.

3. Zvoľte Tolerancia - klopenie, zadajte hodnotu a potom zvoľte OK. Tolerancia pre klopenie je ±15°.

4. Zvoľte Tolerancia - sklon, zadajte hodnotu a potom zvoľte OK. Tolerancia pre sklon je ±15°.

Relevantné informácie

- Nastavenie obmedzení vzdialenosti nástroja v oblasti
- Nastavenie priority oblasti
- Odstránenie oblasti
- Úprava oblasti
- Vytvorenie novej oblasti
- Zmena názvu oblasti