# Strömförsörjning

ILT Base Station sedd underifrån

A | Ethernet, D-kodad M12 invändig | B | Ström I/O, 10-30 VDC ∼5 W, M8 utvändig A-kodad
C | USB typ A, för USB-enhet | D | COM, RS-232, M8 invändig A-kodad

Strömmen matas till ILT Base Station med 24 V DC genom anslutningskontakten märkt “PWR”. Rekommendationen är att ansluta den medföljande strömkabeln direkt till utgångarna 24V och GND på styrenheten för Power Focus.

Kontrollera att Power Focus har stängts av vid anslutning av ILT Base Station.

## Ström (PWR) och anslutningskontakt för In/Ut IO

Anslutningskontakt M8 utvändig A-kodad

Stift | Kabelfärg för ansluten kabel | Signal
--- | --- | ---
1 | Brun | +10-30 VCD in, ∼5 W
2 | Vit | Relä 1 gemensamt Transistorrelä, galvaniskt isolerat, 30V AC/DC, 1A, intern resistans 0,15 Ω
4 | Svart | Relä 1 normalt öppet Transistorrelä, galvaniskt isolerat, 30V AC/DC, 1A, intern resistans 0,15 Ω
3 | Blå | GND (Systemjord)

## RS-232 seriell kontakt (COM)

Anslutningskontakt M8 Invändig A-kodad

Anslutningskontakt M8 Invändig A-kodad
Stift | Kabelfärg för ansluten kabel | Signal
--- | --- | ---
1 | Brun | GND (Systemjord)
2 | Vit | RS-232 Tx
4 | Svart | RS-232 Rx
3 | Blå | GND (Systemjord)