# ILT Base Station (2.1.2)

## Positioning system

アトラスコプコのILTは、無線ツールが正しいエリアでのみ動作するよう制御します。無線距離測定技術の採用により、ツールが特定のワークステーションにテザリングされます。ツールが設定された作業範囲外に出た場合、ツールが無効化されます。仮想のケーブルを提供しますツール方向検出機能は、ツールの方向を継続的に監視します。ツールの角度(ローリング、ピッチ)を定義することにより、締付個所を区別することができます。

# 製品の利点

- フレキシブルな生産ラインを実現

- スタンドアロン型で簡単設置

- シンプルな立ち上げと設定

- 生産におけるロスタイムを削減

- 方向検知機能

# 機能

- 高精度のUWB無線技術

- ツールの方向検出

- タッチディスプレイ搭載

- オープンプロトコルによる通信

- Power Focus 4000との接続

- Power Focus 6000との接続

- LOS(通信見通し)不要

- ツールタグ アクセサリ