# Zasilanie elektryczne

ILT Base Station, widok z góry

A | Ethernet, kodowanie D, M12 żeńskie | B | We/Wy zasilania, 10–30 V DC ∼5 W, kodowanie A, M8 męskie
C | USB typu A dla napędu USB | D | COM, RS-232, kodowanie A, M8 żeńskie

ILT Base Station jest zasilana napięciem 24 V DC przez złącze oznaczone “PWR”. Zaleca się podłączenie dostarczonego kabla zasilającego bezpośrednio do wyjść 24 V i GND sterownika Power Focus.

Przed podłączeniem ILT Base Station należy upewnić się, że sterownik Power Focus jest wyłączony.

## Złącze zasilania (PWR) i we/wy (IO)

Złącze M8, męskie, kodowanie A

Bolec | Kolor przewodu w podłączanym kablu | Sygnał
--- | --- | ---
1 | Brązowy | +10–30 V CD, wejście, ∼5 W
2 | Biały | Styk wspólny przekaźnika 1 Przekaźnik półprzewodnikowy, odseparowany galwanicznie, 30 V AC/DC, 1 A, rezystancja wewnętrzna 0,15 Ω
4 | Czarny | Styk NO przekaźnika 1 Przekaźnik półprzewodnikowy, odseparowany galwanicznie, 30 V AC/DC, 1 A, rezystancja wewnętrzna 0,15 Ω
3 | Niebieski | GND (masa układu)

## Złącze szeregowe RS-232 (COM)

Złącze M8, żeńskie, kodowanie A

Złącze M8, żeńskie, kodowanie A
Bolec | Kolor przewodu w podłączanym kablu | Sygnał
--- | --- | ---
1 | Brązowy | GND (masa układu)
2 | Biały | RS-232 Tx
4 | Czarny | RS-232 Rx
3 | Niebieski | GND (masa układu)