# Zugriff auf die Web-Bedienoberfläche

Die Web-Bedienoberfläche ist fast identisch mit dem Touchscreen der ILT Base Station. So kann die ILT Base Station mithilfe eines Webbrowsers auf einem Computer konfiguriert und programmiert werden.

1. Verbinden Sie den Computer über ein Ethernet-Kabel mit dem Netzwerk.

2. Verbinden Sie den Ethernet-Port (RJ45) der Power Focus 6000 über ein Ethernet-Kabel mit dem Netzwerk.

3. Konfigurieren Sie den Computer und den Power Focus 6000 so, dass sie mit demselben Netzwerk verbunden sind.

4. Öffnen Sie den Google Chrome-Webbrowser und geben Sie die IP-Adresse der ILT Base Station ein.

   Google Chrome ist der empfohlene Webbrowser für die ILT Web-Bedienoberfläche.

## Ermitteln der IP-Adresse der ILT Base Station

Wählen Sie auf dem ILT Base Station Startbildschirm Netzwerk und anschließend IP-Adresse aus.