# Configurar los Tiempos límite

El tiempo límite es el tiempo de retraso, desde el momento en que una herramienta abandona o accede a una zona definida hasta que se envía el comando Activar/desactivar herramienta al controlador. Se recomienda un tiempo límite pequeño para evitar enviar comandos Open Protocol innecesarios cuando la herramienta se encuentra en el borde de una zona.

1. Desde la pantalla Inicio, seleccione Configuración y después seleccione Tiempos límite.

2. Seleccione Tiempo límite de desactivación de herramienta.

3. Introduzca el tiempo límite , en milisegundos, y seleccione Aceptar para confirmar.

4. Seleccione Tiempo límite de activación de herramienta.

5. Introduzca el tiempo límite , en milisegundos, y seleccione Aceptar para confirmar.

Se recomienda utilizar valores de tiempo límite entre 100 y 1000 milisegundos.