# Uzyskiwanie dostępu do internetowego interfejsu użytkownika

Internetowy interfejs użytkownika jest praktycznie identyczny z ekranem dotykowym ILT Base Station. Umożliwia to skonfigurowanie i zaprogramowanie ILT Base Stationprzy użyciu przeglądarki internetowej na komputerze.

1. Podłącz komputer do sieci za pomocą kabla Ethernet.

2. Podłącz port Ethernet (RJ45) na sterowniku Power Focus 6000 do sieci za pomocą kabla Ethernet.

3. Skonfiguruj komputer i sterownik Power Focus 6000 w taki sposób, aby były podłączone do tej samej sieci.

4. Otwórz przeglądarkę internetową Google Chrome i wpisz adres IP ILT Base Station.

   Google Chrome to zalecana przeglądarka internetowa do korzystania z internetowego interfejsu użytkownika ILT.

## Wyszukiwanie adresu IP ILT Base Station

Na ekranie Home ILT Base Station wybierz Network [Sieć], a następnie IP address[adres IP}.