# Конфигурирование настроек контроллера

При использовании Ethernet-соединения выберите Ethernet в качестве типа подключения в меню Controller connection (Подключение контроллера). В Controller connection (Подключение контроллера) указан IP и порт контроллера Power Focus.

1. На экране Home (Главная) выберите Configuration (Конфигурация) и затем нажмите Controller settings (Настройки контроллера).

2. Выберите Connection type (Тип подключения) и затем выберите одну из следующих опций:

   - Ethernet, используйте эту опцию при Ethernet-соединении.

   - RS232, используйте эту опцию при подключении по последовательному кабелю.

   - Offline (Автономный режим), эта опция используется только для демонстрационных целей и не имеет настроек.

## Конфигурирование настроек Ethernet

Вход в IP Power Focus

1. На экране Controller settings (Настройки контроллера) выберите Configure connection (Конфигурировать подключение).

2. Выберите Power Focus IP, введите правильный номер IP и затем нажмите OK для подтверждения.

Вход в порт Power Focus

3. На экране Controller settings (Настройки контроллера) выберите Configure connection (Конфигурировать подключение).

4. Выберите Power Focus Port (Порт Power Focus), введите правильный номер IP и затем нажмите OK для подтверждения.

## Конфигурирование настроек RS232

Ввод скорости в бодах

1. На экране Controller settings (Настройки контроллера) выберите Configure connection (Конфигурировать подключение).

2. Выберите Baud rate (Скорость в бодах), введите правильное число и затем нажмите OK для подтверждения.