# Configuração da Etiqueta da ferramenta ILT

## Emparelhando a Etiqueta da ferramenta ILT com a ILT Base Station

- A Etiqueta da Ferramenta ILT deve estar a 5 m da ILT Base Station no emparelhamento.

- Confirme se há alimentação na Etiqueta da Ferramenta ILT; as luzes de LED da ferramenta ILT devem estar acesas.

1. Na tela Página inicial, selecione Configuração e em seguida selecione Etiqueta da ferramenta.

2. Na tela Etiqueta da ferramenta, selecione Definir etiqueta da ferramenta. As Etiquetas da Ferramenta ILT disponíveis serão listadas usando a ID da Etiqueta de Ferramenta ILT.
   A Etiqueta da Ferramenta ILT selecionada está Ativa.

   A ID da Etiqueta da Ferramenta é encontrada na Etiqueta da Ferramenta ILT .

## Configuração do Tipo de Ferramenta

Selecione o Tipo da ferramenta (Apertadeira tipo pistola ou apertadeira angular) para confirmar se o eixo de orientação está consistente com o eixo de orientação da ferramenta.

1. Na tela Página inicial, selecione Configuração e em seguida selecione Etiqueta da ferramenta.

2. Na tela Etiqueta da ferramenta, selecione Tipo da ferramenta.

3. Selecione Apertadeira tipo pistola ou Apertadeira angular.

## Definindo o Fator de filtração

O fator de filtração (0-1) especifica o quanto a medição da distância é filtrada. Um Fator de filtração maior fornece medições de distância mais estáveis, mas mais lentas. Um fator de filtração menor fornece medições mais rápidas, mas menos estáveis. Esta é uma definição avançada, o valor recomendado é 0,25.

1. Na tela Página inicial, selecione Configuração e em seguida selecione Etiqueta da ferramenta.

2. Na tela Etiqueta da ferramenta, selecione Fator de filtração.

3. Insira o Fator de filtração, em seguida selecione OK.

## Compensação de distância

Em alguns casos, a medição da distância pode ter uma compensação constante devido ao ambiente. A compensação de distância pode nesses casos ser usada para remover o erro de medição. Esta é uma definição avançada, o valor recomendado é 0.

1. Na tela Página inicial, selecione Configuração e em seguida selecione Etiqueta da ferramenta.

2. Na tela Etiqueta da ferramenta, selecione Compensação de distância.

3. Insira a compensação, em seguida selecione OK.

Informações relevantes

- Visão geral do sistema