# 電源

下から見たILT Base Station

A | イーサネット、D コード M12 メス | B | 電源入出力、10-30 VDC ～ 5 W、M8 オス Aコード
C | USB タイプ A、USB ドライブ用 | D | COM、RS-232、M8 メス A コード

電源は、“PWR”のマークが付いたコネクターを介して、ILT Base Stationに 24 VDC で供給されます。付属の電源ケーブルは、Power Focusコントローラの24VおよびGND 出力に直接接続することを推奨いたします。

ILT Base Stationを接続する際は、Power Focus がオフになっていることを確認してください。

## 電源（PWR）および入出力 IOコネクタ

コネクタM8オス Aコード

ピン | 接続されたケーブルのワイヤ色 | 信号
--- | --- | ---
1 | 茶 | + 10-30 VCD 入力、 ～5 W
2 | 白 | リレー 1 共通 ソリッドステートリレー、ガルバニック絶縁型、30V AC/DC、1A、内部抵抗 0.15Ω
4 | 黒 | リレー 1 通常開 ソリッドステートリレー、ガルバニック絶縁型、30V AC/DC、1A、内部抵抗 0.15Ω
3 | 青色 | GND (システムのアース)

## RS-232シリアルコネクタ（COM）

コネクタM8メスAコード

コネクタM8メスAコード
ピン | 接続されたケーブルのワイヤ色 | 信号
--- | --- | ---
1 | 茶 | GND (システムのアース)
2 | 白 | RS-232 Tx
4 | 黒 | RS-232 Rx
3 | 青色 | GND (システムのアース)