# Eksportowanie konfiguracji stacji bazowej ILT

Kopia zapasowa pełnej konfiguracji ILT Base Station jest tworzona na nośniku USB. Taki plik konfiguracji można zaimportować w innej ILT Base Station lub przechować na późniejszy użytek.

1. W ILT Base Station zdejmij pokrywę osłaniającą port USB i podłącz nośnik USB.

2. Na ekranie Home wybierz System > USB > Export configuration [Eksportuj konfigurację].
   Bieżąca konfiguracja zostanie zapisana na nośniku USB.

3. Po pomyślnym wyeksportowaniu konfiguracji na dole ekranu pojawi się komunikat z potwierdzeniem.

4. Wyjmij nośnik USB i zamknij pokrywę osłaniającą port USB.

Ważne informacje

- Importowanie konfiguracji stacji bazowej ILT