# Konfigurace nastavení controlleru

Při používání ethernetového připojení zvolte jako typ připojení Ethernet v nabídce Controller connection (Připojení controlleru). V položce Controller connection (Připojení controlleru) je uvedena IP adresa a port controlleru Power Focus.

1. Na domovské obrazovce zvolte položku Configuration (Konfigurace) a poté zvolte možnost Controller settings (Nastavení controlleru).

2. Zvolte položku Connection type (Typ připojení) a poté zvolte jednu z následujících možností:

   - Ethernet – tuto možnost použijte v případě používání ethernetového připojení;

   - RS232 – tuto možnost použijte v případě používání připojení sériovým kabelem;

   - Offline – tato možnost se používá pouze pro účely předvádění a nemá žádná nastavení.

## Konfigurace nastavení ethernetu

Zadávání IP adresy controlleru Power Focus

1. Na obrazovce Controller settings (Nastavení controlleru) zvolte možnost Configure connection (Konfigurovat připojení).

2. Zvolte položku Power Focus IP (IP adresa controlleru Power Focus) a potvrďte stisknutím tlačítka OK.

Zadávání portu controlleru Power Focus

3. Na obrazovce Controller settings (Nastavení controlleru) zvolte možnost Configure connection (Konfigurovat připojení).

4. Zvolte položku Power Focus Port (Port controlleru Power Focus) a potvrďte stisknutím tlačítka OK.

## Konfigurace nastavení RS232

Zadávání přenosové rychlosti

1. Na obrazovce Controller settings (Nastavení controlleru) zvolte možnost Configure connection (Konfigurovat připojení).

2. Zvolte položku Baud rate (Přenosová rychlost controlleru Power Focus) a potvrďte stisknutím tlačítka OK.