# Wstęp

W tej sekcji można znaleźć podstawowe informacje na temat produktu, a także konwencje formatowania stosowane w poszczególnych tematach.

W tej sekcji

- Opis ogólny
- Cechy
- Korzyści
- Konwencje
- Historia wersji
- Ogólne rozporządzenie o ochronie danych (GDPR)
- Odpowiedzialność i ostrzeżenia

# Opis ogólny

Dzięki ILT, bezprzewodowemu rozwiązaniu firmy Atlas Copco w zakresie lokalizacji narzędzi, narzędzia akumulatorowe będą działać wyłącznie we właściwym miejscu. Wykorzystując technologię bezprzewodowego pomiaru odległości, przypisuje narzędzie do konkretnej stacji roboczej i wyłącza je, jeżeli narzędzie wykroczy poza ustawiony zakres roboczy. Funkcja ta zapewnia wirtualny kabel. Detektor orientacji narzędzia ciągle monitoruje jego orientację. Użytkownicy mogą ustawiać kryteria zarówno dla kąta R, jak i kąta P, co umożliwia różnicowanie połączeń w pewnych zastosowaniach.

# Cechy

- Technologia radiowa UWB o wysokiej precyzji

- Wykrywanie orientacji narzędzi

- Wbudowany wyświetlacz dotykowy

- Komunikacja za pomocą protokołu otwartego

- Podłączenie do Power Focus 4000

- Podłączenie do Power Focus 6000

- Posiadanie narzędzia w „linii wzroku” nie jest konieczne

- Akcesoria znacznika narzędzia

# Korzyści

- Umożliwienie elastycznej produkcji

- Prosta i samodzielna instalacja

- Łatwa konfiguracja systemu

- Mniej przestojów w produkcji

- Funkcja orientacji

# Konwencje

Aby pomóc użytkownikom w przyswojeniu treści tego dokumentu, zastosowano w nim rozmaite konwencje. Wykorzystane konwencje formatowania wskazano poniżej.

Konwencje w podręczniku użytkownika
Element | Zapis | Opis | Wylot
--- | --- | --- | ---
Ogólny nacisk | W przestrzeni roboczej programu . | Wyróżnienie lub zaznaczenie poszczególnych części tekstu. | Tekst pogrubioną czcionką
Elementy Graficznego Interfejsu Użytkownika [Graphical User Interface - GUI] | Wybrać przycisk funkcyjny . | Wszelkie odniesienia do elementów znalezionych na ekranie w GUI (np. przycisków poleceń, nazw ikon i nazw pól). | Tekst pogrubioną czcionką
Ścieżka Graficznego Interfejsu Użytkownika (GUI) > | Co do zasady, w górnej części GUI. | Pomoc nawigacyjna, która śledzi lokalizację w GUI. | Na przykład: Controller > Program > Edit [Sterownik > Program > Edycja]
Dane wprowadzone przez użytkownika | Wprowadzić opis programu. | Każdy tekst wprowadzony przez użytkownika. | Tekst pogrubioną czcionką
Nazwy plików | Wprowadzić nazwę pliku do wyeksportowania. | Pliki eksportowane z systemu lub importowane do systemu | Tekst pogrubioną kursywą
Nazwy zmiennych i parametrów | Wprowadzić nazwę do wyeksportowania. | Nazwy (ale nie wartości) zmiennych i parametrów. | Tekst kursywą
Wartości zmiennych i parametrów | Wprowadzić WARTOŚĆ do wyeksportowania. | Wartości zmiennych i parametrów. | Tekst POGRUBIONYM DRUKIEM
Dane otrzymane z systemu | Client.Domain.Models.ExportImportConfiguration [Klient.Domena. Modele.Konfiguracjaeksportuimportu]. | Każdy tekst otrzymany z systemu. | Tekst pisany czcionką Monospace
Łącza zewnętrzne | https://servaid.atlascopco.com www.atlascopco.com http://webbox.atlascopco.com/webbox/dimdrw | Linki do stron zewnętrznych, na których znajdują się informacje związane z treścią dokumentu lub tematem. Mogą one obejmować: Dane techniczne produktu Rysunki wymiarowe Akcesoria Informacje dotyczące produktu | Tekst, który można zaznaczyć i skopiować na strony zewnętrzne
Linki do dokumentacji wewnętrznej |  | Istotne informacje – linki do informacji, które są bezpośrednio związane z bieżącym tematem i należy je wziąć pod uwagę w przypadku niektórych wykonanych konfiguracji. W tej sekcji – linki do wszystkich tematów z tej sekcji, które mogą być przydatne do zrozumienia funkcji lub konfiguracji. Linki te, o ile będą dostępne, zostaną przedstawione poniżej tekstu. | Tekst, który można zaznaczyć i skopiować do zawartości wewnętrznej

# Historia wersji

Zmiana dokumentu | Wersja oprogramowania | Oprogramowanie | Zmiany
--- | --- | --- | ---
2 | 2.1.2 | ILT Base Station Oprogramowanie interfejsu użytkownika | Nowy Internetowy interfejs użytkownika Tryb modemu
| 2.0.2 | Oprogramowanie węzła radiowego | Nowy Dodano - aktualizacja funkcji oprogramowania
1 |  | ILT Base Station Oprogramowanie interfejsu użytkownika | Pierwsze wydanie
|  | Oprogramowanie węzła radiowego | Pierwsze wydanie

# Ogólne rozporządzenie o ochronie danych (GDPR)

Ten produkt zapewnia możliwość przetwarzania informacji umożliwiających identyfikację osoby, takich jak nazwa użytkownika w systemie, rola i adres IP. Celem przetwarzania jest ulepszenie kontroli jakości przez identyfikowalność i należyte zarządzanie dostępem.

W przypadku zamiaru przetwarzania danych osobowych użytkownik musi znać obowiązujące przepisy w tym zakresie, w tym ogólne rozporządzenie o ochronie danych osobowych UE (RODO), a także inne obowiązujące ustawy, dyrektywy i rozporządzenia oraz ich przestrzegać. Firma Atlas Copco nie ponosi odpowiedzialności za korzystanie z produktu przez użytkownika.

# Odpowiedzialność i ostrzeżenia

# Odpowiedzialność

Wiele zdarzeń występujących w środowisku roboczym może mieć wpływ na proces dokręcania i wymaga potwierdzenia wyników. Zgodnie z obowiązującymi normami i/lub przepisami, wymagamy niniejszym sprawdzenia zainstalowanego momentu obrotowego i kierunku obrotów po wystąpieniu każdego zdarzenia, które może mieć wpływ na wynik dokręcania. Poniżej podano niektóre przykłady takich zdarzeń:

- początkowe zamontowanie systemu narzędziowego

- zmiana partii części, partii śrub, wkrętów, narzędzia, oprogramowania, konfiguracji lub środowiska

- zmiana połączeń pneumatycznych lub elektrycznych

- zmiana ergonomii linii, procesu, procedur lub praktyk jakościowych

- zmiana operatora

- wszelkie inne zmiany, które mają wpływ na wynik procesu dokręcania

Kontrola powinna:

- Zagwarantować, że warunki wykonywania połączenia nie uległy zmianie z powodu wystąpienia zdarzeń mogących mieć wpływ.

- Zostać wykonana po początkowym zamontowaniu, konserwacji lub naprawie sprzętu.

- Zostać wykonana co najmniej raz na każdą zmianę roboczą lub z inną odpowiednią częstotliwością.

# Informacje ogólne

OSTRZEŻENIE

Ryzyko wystąpienia szkód materialnych lub poważnych obrażeń ciała.

Przed rozpoczęciem użytkowania narzędzia należy przeczytać ze zrozumieniem wszystkie instrukcje, a następnie postępować zgodnie z nimi. Nieprzestrzeganie wszystkich instrukcji może spowodować porażenie prądem elektrycznym, pożar, szkody materialne i/lub poważne obrażenia ciała.

- Należy przeczytać wszystkie informacje dotyczące bezpieczeństwa dostarczone wraz różnymi częściami systemu.

- Należy przeczytać wszystkie instrukcje dotyczące instalowania, obsługi i konserwacji różnych części systemu.

- Należy przeczytać wszystkie obowiązujące lokalnie przepisy bezpieczeństwa dotyczące systemu i jego części.

- Wszystkie informacje i instrukcje dotyczące bezpieczeństwa należy zachować do wykorzystania w przyszłości.

W tej sekcji

- Słowa sygnalizujące zagrożenia
- Gwarancja
- ServAid
- Strona internetowa
- Karty charakterystyki substancji niebezpiecznych MSDS/SDS
- Kraj pochodzenia
- Rysunki wymiarowe

# Słowa sygnalizujące zagrożenia

Zwroty ważne ze względu na bezpieczeństwo to Niebezpieczeństwo, Ostrzeżenie, Przestroga i Uwaga. Mają one następujące znaczenia:

NIEBEZPIECZEŃSTWO | NIEBEZPIECZEŃSTWO opisuje niebezpieczną sytuację, która powoduje śmierć lub poważne uszkodzenia ciała.
OSTRZEŻENIE | OSTRZEŻENIE opisuje niebezpieczną sytuację, która może powodować śmierć lub poważne uszkodzenia ciała.
OSTRZEŻENIE | PRZESTROGA jest stosowana wraz z symbolem ostrzeżenia o zagrożeniu i oznacza niebezpieczną sytuację, która może spowodować drobne lub umiarkowane obrażenia, jeśli nie zostaną podjęte odpowiednie środki.
UWAGA | UWAGA służy do opisywania praktyk nie związanych z zagrożeniem obrażeniami osób.

# Gwarancja

- Gwarancja udzielona na produkt wygasa po upływie 12 miesięcy od daty pierwszego użycia produktu, ale w każdym przypadku najpóźniej po upływie 13 miesięcy od daty dostawy.

- Gwarancją nie jest objęte normalne zużycie eksploatacyjne części.

  - Normalnym zużyciem eksploatacyjnym jest zużycie wymagające wymiany części lub innych regulacji/przeglądów podczas standardowej obsługi konserwacyjnej narzędzi, przeprowadzanej po upływie określonego okresu (wyrażonego upływem czasu, godzinami pracy lub w inny sposób).

- Gwarancja udzielana na produkt jest uzależniona od prawidłowego użytkowania, konserwacji i napraw narzędzia oraz jego części składowych.

- Uszkodzenia części powstałe w okresie gwarancyjnym w wyniku konserwacji wykonywanej nieprawidłowo lub konserwacji wykonywanej przez strony trzecie, inne niż firmaAtlas Copco lub jej autoryzowani partnerzy serwisowi, nie są objęte gwarancją.

- Aby uniknąć uszkodzenia lub zniszczenia części narzędzia, obsługę serwisową narzędzia należy przeprowadzać zgodnie z zalecanymi harmonogramami konserwacji i przestrzegać właściwych instrukcji.

- Naprawy gwarancyjne są wykonywane wyłącznie w warsztatach firmy Atlas Copco lub przez autoryzowanych partnerów serwisowych.

Firma Atlas Copco oferuje wydłużoną gwarancję i najdoskonalszą konserwację prewencyjną za pośrednictwem umów serwisowych ToolCover. W celu uzyskania dodatkowych informacji należy skontaktować się z lokalnym przedstawicielem serwisowym.

Dotyczy silników elektrycznych:

- Gwarancja będzie obowiązywać tylko w przypadku, gdy obudowa silnika elektrycznego nie została otwarta.

# ServAid

ServAid jest stale aktualizowanym portalem zawierającym informacje techniczne takie jak:

- Informacje prawne i dotyczące bezpieczeństwa

- Dane techniczne

- Instrukcje instalacji, obsługi i serwisowania

- Listy części zamiennych

- Akcesoria

- Rysunki wymiarowe

Zapraszamy do odwiedzenia: https://servaid.atlascopco.com.

W celu uzyskania dodatkowych informacji należy skontaktować się z lokalnym przedstawicielem Atlas Copco.

# Strona internetowa

Informacje o naszych produktach, akcesoriach, częściach zamiennych i publikacjach można odnaleźć na stronie Atlas Copco.

Zapraszamy do odwiedzenia: www.atlascopco.com.

# Karty charakterystyki substancji niebezpiecznych MSDS/SDS

Karty charakterystyki produktu zawierają opis produktów chemicznych sprzedawanych przez Atlas Copco.

Więcej informacji zamieszczono na stronie Atlas Copco www.atlascopco.com/sds.

# Kraj pochodzenia

Informacje o kraju pochodzenia znajdują się na etykiecie produktu.

# Rysunki wymiarowe

Rysunki wymiarowe można znaleźć w archiwum rysunków wymiarowych lub w aplikacji ServAid.

Zapraszamy do odwiedzenia: http://webbox.atlascopco.com/webbox/dimdrw lub https://servaid.atlascopco.com.

# Przegląd systemu

## ILT Base Station

ILT Base Station, przód

A | Ekran dotykowy | B | Dioda LED stanu

ILT Base Station, tył

A | Zaczepy montażowe | B | Otwór montażowy

Rysunek wymiarowy ILT Base Station

## Znacznik narzędzia ILT

Znacznik narzędzia ILT należy kupić oddzielnie.

Znacznik narzędzia ILT

A | Dioda LED zasilania | B | Dioda LED stanu
C | Etykieta |  |

Dioda LED stanu na znaczniku narzędzia ILT wskazuje aktualny stan oraz informuje o tym, czy narzędzie jest włączone czy też wyłączone.

- Zmiana barwy z czerwonej na niebieską ILT Base Station szuka znacznika narzędzia ILT.

- Czerwone światło: Znacznik narzędzi ILT nie jest podłączony do ILT Base Station.

- Niebieskie światło: Narzędzie jest wyłączone.

- Zielone światło: Narzędzie jest włączone.

Dioda LED zasilania na znaczniku narzędzia ILT wskazuje stan zasilania.

- Zielone światło: Znacznik narzędziaILT ma zasilanie.

- Brak światła: Znacznik narzędziaILT nie ma zasilania.

## Kable

Jeden 5-metrowy kabel zasilający ILT jest dostarczany w zestawie z zakupioną ILT Base Station.

Osobno należy zakupić kabel Ethernet, służący do łączenia ze sterownikiem.

Ważne informacje

- Dodatkowe produkty

W tej sekcji

- Dodatkowe produkty
- Zasilanie elektryczne
- Dane techniczne produktu

# Dodatkowe produkty

Konieczne jest zakupienie następujących akcesoriów do ILT Base Station:

- Znaczniki narzędzi ILT; dostępne są różne znaczniki w zależności od tego, na którym narzędziu zostaną zamontowane.

- Kabel Ethernet; więcej informacji o kablach Ethernet zamieszczono w dziale Podłączanie ILT Base Station do sterownika Power Focus.

- Opcjonalny kabel szeregowy (wyłącznie do sterownika Power Focus 4000).

- Opcjonalny kabel przejściowy (wyłącznie do sterownika Power Focus 6000).

Więcej informacji o dostępnych akcesoriach jest dostępnych pod adresem: https://servaid.atlascopco.com.

Ważne informacje

- Podłączanie stacji bazowej ILT do sterownika Power Focus

# Zasilanie elektryczne

ILT Base Station, widok z góry

A | Ethernet, kodowanie D, M12 żeńskie | B | We/Wy zasilania, 10–30 V DC ∼5 W, kodowanie A, M8 męskie
C | USB typu A dla napędu USB | D | COM, RS-232, kodowanie A, M8 żeńskie

ILT Base Station jest zasilana napięciem 24 V DC przez złącze oznaczone “PWR”. Zaleca się podłączenie dostarczonego kabla zasilającego bezpośrednio do wyjść 24 V i GND sterownika Power Focus.

Przed podłączeniem ILT Base Station należy upewnić się, że sterownik Power Focus jest wyłączony.

## Złącze zasilania (PWR) i we/wy (IO)

Złącze M8, męskie, kodowanie A

Bolec | Kolor przewodu w podłączanym kablu | Sygnał
--- | --- | ---
1 | Brązowy | +10–30 V CD, wejście, ∼5 W
2 | Biały | Styk wspólny przekaźnika 1 Przekaźnik półprzewodnikowy, odseparowany galwanicznie, 30 V AC/DC, 1 A, rezystancja wewnętrzna 0,15 Ω
4 | Czarny | Styk NO przekaźnika 1 Przekaźnik półprzewodnikowy, odseparowany galwanicznie, 30 V AC/DC, 1 A, rezystancja wewnętrzna 0,15 Ω
3 | Niebieski | GND (masa układu)

## Złącze szeregowe RS-232 (COM)

Złącze M8, żeńskie, kodowanie A

Złącze M8, żeńskie, kodowanie A
Bolec | Kolor przewodu w podłączanym kablu | Sygnał
--- | --- | ---
1 | Brązowy | GND (masa układu)
2 | Biały | RS-232 Tx
4 | Czarny | RS-232 Rx
3 | Niebieski | GND (masa układu)

# Dane techniczne produktu

Dane techniczne produktu można znaleźć w aplikacji ServAid lub na stronie Atlas Copco.

Zapraszamy do odwiedzenia: https://servaid.atlascopco.com lub www.atlascopco.com.

# Instalacja i aktualizacja

W tej części można znaleźć informacje pomocne w początkowej instalacji produktu lub aktualizacji z jednej wersji do drugiej.

W tej sekcji

- Umiejscowienie urządzenia
- Mocowanie stacji bazowej ILT za pomocą wypustek montażowych
- Montaż stacji bazowej ILT za pomocą gwintowanego otworu montażowego
- Podłączanie stacji bazowej ILT do sterownika Power Focus
- Konfiguracja sieci
- Aktualizacja oprogramowania

# Umiejscowienie urządzenia

Aby uzyskać jak najlepsze działanie, należy uwzględnić poniższe zalecenia podczas montażu ILT Base Station:

- Nie umieszczać ILT Base Station za przedmiotami z metalu.

- ILT Base Station należy umieścić w pobliżu środka strefy kontroli lokalizacji narzędzia.

- ILT Base Station należy umieścić tak, aby zapewnić jej widoczność i możliwość obsługiwania.

ILT Base Station należy zamontować nie więcej niż 2 metry nad podłogą.
W przypadku montażu na wysokości większej niż 2 metry nad podłogą należy przymocować ILT Base Station do sztywnego przedmiotu za pomocą dodatkowego mocowania (np. linki stalowej).

# Mocowanie stacji bazowej ILT za pomocą wypustek montażowych

- W celu zamontowania górnej i dolnej części ILT Base Station należy posłużyć się czterema zaczepami montażowymi umieszczonymi wewnątrz opakowania. Zamontować ILT Base Station na odpowiedniej powierzchni.

W pudełku znajdują się osobne instrukcje montażu wypustek do ILT Base Station.

Ważne informacje

- Przegląd systemu

# Montaż stacji bazowej ILT za pomocą gwintowanego otworu montażowego

- Aby przymocować ILT Base Station do konstrukcji, wspornika lub osprzętu, należy użyć gwintowanego otworu M8.

Nie używać śruby, którą można wkręcić w otwór montażowy M8 na głębokość większą niż 20 mm, gdy może ona przebić nakrętkę kapturkową i uszkodzić elementy elektroniczne znajdujące się wewnątrz.

# Podłączanie stacji bazowej ILT do sterownika Power Focus

Poniżej podano kilka sposobów podłączania ILT Base Station do sterownika Power Focus.

## Podłączanie do Power Focus 6000 bezpośrednio przez Ethernet

ILT Base Station i sterownik Power Focus 6000 mogą być połączone bezpośrednio przy użyciu kabla Ethernet.

1. Połącz kablem Ethernet port Ethernet (M12, kodowanie D) ILT Base Station z portem Ethernet (RJ45) sterownika Power Focus 6000.

2. Na ekranie Home ILT Base Station wybierz Configuration [Konfiguracja], a następnie Controller connection [Ustawienia sterownika].

3. Wybierz Connection type [Typ połączenia], a następnie Ethernet.

4. Wybierz Configure connection [Konfiguruj połączenie], wprowadź IP address [Adres IP] i Open Protocol port [Port Open Protocol] sterownika Power Focus 6000.

5. Na ekranie Home wybierz System, a następnie Network [Sieć]. Ustaw ręcznie adres IP ILT Base Station w takim samym zakresie jak adres IP sterownika Power Focus 6000.

## Połącz się z Power Focus 6000 przez port COM

ILT Base Station i sterownik Power Focus 6000 mogą być połączone bezpośrednio przy użyciu kabla Ethernet i kabla przejściowego,

1. Za pomocą kabla Ethernet i kabla przejściowego połącz port Ethernet (M12, kodowanie D) ILT Base Station z portem COM A lub B sterownika Power Focus 6000.

2. Na ekranie Home ILT Base Station wybierz Configuration [Konfiguracja], a następnie Controller connection [Ustawienia sterownika].

3. Wybierz Connection type [Typ połączenia], a następnie Ethernet.

4. Wybierz Configure connection [Konfiguruj połączenie], wprowadź IP address [Adres IP] i Open Protocol port [Port Open Protocol] sterownika Power Focus 6000.

5. Na ekranie Home wybierz System, a następnie Network [Sieć]. Ręcznie ustaw adres IP dla ILT Base Station w tym samym zakresie, co adres IP serwisowego portu Ethernet sterownika Power Focus 6000.

## Podłączanie do Power Focus 6000 za pośrednictwem sieci infrastruktury

ILT Base Station i sterownik Power Focus 6000 można podłączyć do infrastruktury sieci.

1. Połącz kablem Ethernet port Ethernet (M12, kodowanie D) ILT Base Station z infrastrukturą sieci.

   Upewnij się, że sterownik Power Focus 6000 jest już podłączony do sieci.

2. Na ekranie Home ILT Base Station wybierz Configuration [Konfiguracja], a następnie Controller connection [Ustawienia sterownika].

3. Wybierz Configuration type [Typ konfiguracji], a następnie Ethernet.

4. Wybierz Configure connection [Konfiguruj połączenie] i wprowadź IP address [Adres IP] oraz Open Protocol port [Port Open Protocol] sterownika Power Focus 6000.

5. Na ekranie Home ILT Base Station wybierz System, a następnie Network [Sieć].
   Ustaw ręcznie adres IP ILT Base Station w takim samym zakresie jak adres IP sterownika Power Focus 6000 albo, jeśli sieć obsługuje protokół DHCP, wybierz DHCP.

6. Ustaw odpowiednią maskę podsieci.

7. Ustaw odpowiedni adres bramy.

## Podłączanie do Power Focus 4000 bezpośrednio przez sieć Ethernet

ILT Base Station i sterownik Power Focus 4000 mogą być połączone bezpośrednio przy użyciu kabla Ethernet.

Do łączenia ze sterownikiem Power Focus 4000 należy użyć krosowanego kabla Ethernet. Standardowy nieskrosowany kabel Ethernet nie będzie działał.

Połączenie ze sterownikiem Power Focus 4000 przy użyciu przełącznika sieciowego bądź koncentratora sieciowego stawia szczególne wymagania dotyczące typu użytego kabla Ethernet (patrz niżej).

1. Połącz skrosowanym kablem Ethernet port Ethernet (M12, kodowanie D) ILT Base Station z portem Ethernet (RJ45) sterownika Power Focus 4000.

2. Na ekranie Home wybierz Configuration [Konfiguracja], a następnie Controller settings [Ustawienia sterownika].

3. Wybierz Connection type [Typ połączenia], a następnie Ethernet.

4. Wybierz Configure connection [Konfiguruj połączenie] i wprowadź IP address [Adres IP] oraz Open Protocol port [Port Open Protocol] sterownika Power Focus 4000.

5. Na ekranie Home wybierz System, a następnie Network [Sieć]. Ręcznie ustaw adres IP ILT Base Station w takim samym zakresie jak adres IP sterownika Power Focus 4000.

## Podłączanie do Power Focus 4000 bezpośrednio przez połączenie szeregowe

ILT Base Station i sterownik Power Focus 4000 mogą być połączone bezpośrednio przy użyciu kabla szeregowego.

1. Połącz port COM (M8) ILT Base Station z portem szeregowym (RS232) sterownika Power Focus 4000 za pomocą kabla szeregowego.

2. Na ekranie Home ILT Base Station wybierz Configuration [Konfiguracja], a następnie Controller connection [Ustawienia sterownika]. Wybierz Connection type [Typ połączenia], a następnie RS232.

## Łączenie z Power Focus 4000 za pomocą przełącznika sieciowego, koncentratora sieciowego lub infrastruktury

ILT Base Station można połączyć ze sterownikiem Power Focus 4000 za pomocą infrastruktury, przełącznika lub koncentratora sieciowego. Podłącz ILT Base Station i sterownik Power Focus 4000 do tej samej sieci, używając kabli Ethernet.

1. Połącz kablem Ethernet port Ethernet (M12, kodowanie D) ILT Base Station z infrastrukturą sieci.

   Upewnij się, że sterownik jest już połączony z siecią.

   Jeśli między ILT Base Station a sterownikiem Power Focus 4000 występuje przełącznik sieciowy, należy użyć nieskrosowanego kabla Ethernet. Jeśli między ILT Base Station a sterownikiem Power Focus 4000 znajduje się koncentrator sieciowy, należy użyć skrosowanego kabla Ethernet.

   Wymaga to użycia RBU na poziomie Silver lub wyższym. Wszelkie pytania dotyczące powyższego tematu należy kierować do przedstawiciela Atlas Copco Industrial Technique AB.

2. Na ekranie Home ILT Base Station wybierz Configuration [Konfiguracja], a następnie Controller connection [Ustawienia sterownika].

3. Wybierz Connection type [Typ połączenia], a następnie Ethernet.

4. Wybierz Configure connection [Konfiguruj połączenie] i wprowadź IP address [Adres IP] oraz Open Protocol port [Port Open Protocol] sterownika Power Focus 6000.

5. Na ekranie Home ILT Base Station wybierz System, a następnie Network [Sieć].
   Ustaw ręcznie adres IP ILT Base Station w takim samym zakresie jak adres IP sterownika Power Focus 4000 albo – jeśli sieć obsługuje protokół DHCP – wybierz DHCP.

6. Ustaw odpowiednią maskę podsieci.

7. Ustaw odpowiedni adres bramy.

Ważne informacje

- Dodatkowe produkty

# Konfiguracja sieci

1. Na ekranie Home wybierz System, a następnie Network [Sieć].

2. Wybierz Mode [Tryb], następnie wybierz DHCP or Manual network settings [Ręczne ustawienia sieciowe].

   - Manually [Ręcznie]: wybierz odpowiedni adres IP, podsieci i bramy, aby bezpośrednio połączyć się ze sterownikiem.

   - DHCP: ustawienia zostaną dostarczone przez sieć (jeśli będą dostępne).

3. Potwierdzenie nowych ustawień wymaga ponownego uruchomienia systemu. Wybierz Restart [Uruchom ponownie] i wybierz Yes, aby potwierdzić. ILT Base Station uruchomi się ponownie.

# Aktualizacja oprogramowania

1. Pobierz pakiet oprogramowania na nośnik USB.

   Plik oprogramowania musi zostać umieszczony na poziomie katalogu głównego nośnika USB.

2. W ILT Base Station zdejmij pokrywę osłaniającą port USB i podłącz nośnik USB.

3. Na ekranie Home ILT Base Station wybierz System, a następnie USB.

4. Wybierz Software update [Aktualizacja oprogramowania] i wybierz wymagane aktualizacje.

   Jeżeli oprogramowanie interfejsu użytkownika ILT Base Station zostało zaktualizowane, ILT Base Station zweryfikuje aktualizację, a następnie uruchomi się ponownie.

5. Wyjmij nośnik USB i zamknij pokrywę osłaniającą port USB.

## Sprawdzanie zaktualizowanego oprogramowania

- Aby wyświetlić bieżące wersje oprogramowania, na ekranie ILT Base Station Home wybierz System, następnie About [Informacje].

# Konfiguracja

W tej części można znaleźć szczegółowe informacje na temat tworzenia, modyfikowania i weryfikacji ustawień produktu

W tej sekcji

- Uzyskiwanie dostępu do internetowego interfejsu użytkownika
- Uruchamianie systemu
- Zmiana hasła
- Ustawianie limitu czasu nieaktywności
- Wybór języka
- Ustawianie daty i godziny
- Konfiguracja znacznika narzędzia ILT
- Konfiguracja pominięcia ustawień ILT
- Konfiguracja ustawień sterownika
- Ustawianie limitów czasowych
- Przełączanie między trybem tethering, sterowania a potwierdzania
- Aktywacja blokowania przez we/wy
- Korzystanie z obszarów
- Importowanie konfiguracji stacji bazowej ILT
- Eksportowanie konfiguracji stacji bazowej ILT
- Eksportowanie dziennika

# Uzyskiwanie dostępu do internetowego interfejsu użytkownika

Internetowy interfejs użytkownika jest praktycznie identyczny z ekranem dotykowym ILT Base Station. Umożliwia to skonfigurowanie i zaprogramowanie ILT Base Stationprzy użyciu przeglądarki internetowej na komputerze.

1. Podłącz komputer do sieci za pomocą kabla Ethernet.

2. Podłącz port Ethernet (RJ45) na sterowniku Power Focus 6000 do sieci za pomocą kabla Ethernet.

3. Skonfiguruj komputer i sterownik Power Focus 6000 w taki sposób, aby były podłączone do tej samej sieci.

4. Otwórz przeglądarkę internetową Google Chrome i wpisz adres IP ILT Base Station.

   Google Chrome to zalecana przeglądarka internetowa do korzystania z internetowego interfejsu użytkownika ILT.

## Wyszukiwanie adresu IP ILT Base Station

Na ekranie Home ILT Base Station wybierz Network [Sieć], a następnie IP address[adres IP}.

# Uruchamianie systemu

- Włącz sterownik Power Focus i upewnij się, że można uruchomić ILT Base Station.

Włączenie zasilania ILT Base Station przez przekaźnik zasilania w sterowniku może zająć kilka minut.

Ważne informacje

- Zmiana hasła

# Zmiana hasła

Dostęp do menu Configuration i System wymaga hasła administratora.

1. Na ekranie Home wybierz System.

   Domyślne Password [Hasło] to 123.

2. Wybierz User [Użytkownik], a następnie Password [Hasło].

3. Wprowadź nowe hasło i wybierz OK.

# Ustawianie limitu czasu nieaktywności

Po upływie Inactivity Timeout [Limitu czasu nieaktywności] konieczne będzie podanie hasła w celu uzyskania dostępu do menu Configuration i System.

Inactivity Timeout [Limit czasu nieaktywności] jest ustawiany w minutach.

1. Na ekranie Home wybierz System.

2. Wybierz User [Użytkownik], a następnie Inactivity Timeout [Limit czasu nieaktywności].

3. Wprowadź nowy limit i wybierz OK.

# Wybór języka

- Na ekranie Home wybierz System, a następnie Language [Język].

- Wybierz preferowany język i użyj przycisku Back [Wstecz], aby powrócić do poprzedniego menu.

# Ustawianie daty i godziny

## Ustawianie Date [Daty]

1. Na ekranie Home wybierz System, Date/Time [Data/Godzina], a następnie Date [Data].

2. Na ekranie Date wybierz jedno z następujących ustawień:

   - Day [Dzień]

   - Month [Miesiąc]

   - Year [Rok]

3. Wprowadź dwie cyfry określające Day [Dzień], jedną lub dwie cyfry określające Month [Miesiąc] oraz cztery cyfry określające Year [Rok]. Potwierdź wprowadzone dane, klikając OK.

4. Wybierz Apply [Zastosuj], aby potwierdzić nowe ustawienia daty.

## Ustawianie Time [Godziny]

1. Na ekranie Home wybierz System, Date/Time [Data/Godzina], a następnie Time [Godzina].

2. Na ekranie time wybierz jedno z następujących ustawień:

   - Hours [Godzina]

   - Minutes [Minuty]

   - Seconds [Sekundy]

3. Wprowadź dwie cyfry Hours [Godziny], Minutes [Minut] i Seconds [Sekundy]. Potwierdź wprowadzone dane, klikając OK.

4. Wybierz Apply [Zastosuj], aby potwierdzić nowe ustawienia godziny.

# Konfiguracja znacznika narzędzia ILT

## Parowanie znacznika narzędzia ILT ze stacją bazową ILT Base Station

- Podczas parowania znacznik narzędzia ILTmusi znajdować się w odległości 5 m od ILT Base Station.

- Upewnij się, że znacznik narzędzia ILT jest zasilany; diody LED znacznika narzędzia ILT powinny się świecić.

1. Na ekranie Home wybierz Configuration [Konfiguracja], a następnie Tool Tag [Znacznik narzędzia].

2. Na ekranie Tool Tag [Znacznik narzędzia] wybierz Set Tool Tag [Ustaw znacznik narzędzia]. Zostanie wyświetlona lista dostępnych znaczników narzędzi ILT zawierająca ich identyfikatory.
   Wybrany znacznik narzędzia ILT zostanie wskazany jako Active [Aktywny].

   Identyfikator znacznika narzędzia znajduje się na znacznik narzędzia ILT.

## Ustawianie typu narzędzia

Wybierz typ narzędzia (klucz do nakrętek z uchwytem pistoletowym lub kątowy klucz do nakrętek), aby upewnić się, że wyświetlana oś orientacji jest zgodna z osią orientacji narzędzia.

1. Na ekranie Home wybierz Configuration [Konfiguracja], a następnie Tool Tag [Znacznik narzędzia].

2. Na ekranie Tool Tag [Znacznik narzędzia] wybierz Tool Type [Typ narzędzia].

3. Wybierz Pistol Grip Nutrunner [Klucz do nakrętek z uchwytem pistoletowym] lub Angle Nutrunner [Kątowy klucz do nakrętek].

## Ustawianie współczynnika filtrowania

Współczynnik filtrowania (0–1) określa stopień filtrowania pomiaru odległości. Wyższy współczynnik filtrowania daje bardziej stabilne, ale wolniejsze pomiary odległości. Niższy współczynnik filtrowania daje szybsze ale mniej stabilne pomiary. Jest to ustawienie zaawansowane, a jego zalecana wartość wynosi 0,25.

1. Na ekranie Home wybierz Configuration [Konfiguracja], a następnie Tool Tag [Znacznik narzędzia].

2. Na ekranie Tool Tag [Znacznik narzędzia] wybierz Filter factor [Współczynnik filtrowania].

3. Wprowadź Filter factor, a następnie wybierz OK.

## Korekta odległości

W niektórych przypadkach konieczne może być skorygowaniu pomiaru odległości o pewną stałą wartość w zależności od warunków otoczenia. W takiej sytuacji korekta odległości pozwala wyeliminować błąd pomiarowy. Jest to ustawienie zaawansowane, a jego zalecana wartość wynosi 0.

1. Na ekranie Home wybierz Configuration [Konfiguracja], a następnie Tool Tag [Znacznik narzędzia].

2. Na ekranie Tool Tag [Znacznik narzędzia] wybierz Distance offset [Korekta odległości].

3. Wprowadź korektę, a następnie wybierz OK.

Ważne informacje

- Przegląd systemu

# Konfiguracja pominięcia ustawień ILT

W sytuacjach, w których konieczne jest pominięcie ustawień ILT Base Station, można uaktywnić strategię pomijania ustawień ILT. Gdy ta opcje jest aktywna, narzędzie jest włączone niezależnie od spełnienia lub niespełnienia kryteriów odległości i orientacji.

1. Na ekranie Home wybierz Configuration [Konfiguracja], a następnie Override ILT [Pominięcie ustawień ILT].

2. Zaznacz pole wyboru, aby uaktywnić Override ILT.

# Konfiguracja ustawień sterownika

Korzystając z połączenia sieci Ethernet, wybierz Ethernet jako typ połączenia w menu Controller connection [Połączenie sterownika]. W Configure connection podane są adres IP i port sterownika Power Focus.

1. Na ekranie Home wybierz Configuration [Konfiguracja], a następnie Controller settings [Ustawienia sterownika].

2. Wybierz Connection type [Typ połączenia], a następnie wybierz jedną z poniższych opcji:

   - Ethernet – użyj tej opcji, gdy korzystasz z połączenia Ethernet.

   - RS232 – użyj tej opcji, gdy korzystasz z połączenia za pomocą kabla szeregowego.

   - Offline – ta opcja jest używana wyłącznie w celach demonstracyjnych i nie zawiera ustawień.

## Konfiguracja ustawień sieci Ethernet

Wprowadzanie adresu IP sterownika Power Focus

1. Na ekranie Controller settings [Ustawienia sterownika] wybierz Configure connection [Konfiguruj połączenie].

2. Wybierz Power Focus IP, wprowadź prawidłowy adres IP, a następnie wybierz OK, aby potwierdzić.

Wprowadzanie portu sterownika Power Focus

3. Na ekranie Controller settings [Ustawienia sterownika] wybierz Configure connection [Konfiguruj połączenie].

4. Wybierz Power Focus Port, wprowadź prawidłowy adres portu, a następnie wybierz OK, aby potwierdzić.

## Konfiguracja ustawień RS232

Wprowadzanie szybkości transmisji

1. Na ekranie Controller settings [Ustawienia sterownika] wybierz Configure connection [Konfiguruj połączenie].

2. Wybierz Baud rate [Szybkość transmisji], wprowadź prawidłową liczbę, a następnie wybierz OK, aby potwierdzić.

# Ustawianie limitów czasowych

Limit czasowy to maksymalny czas liczony od chwili opuszczenia lub wejścia do określonego obszaru aż do wysłania polecenia Enable/Disable Tool [Włącz/Wyłącz narzędzie] do sterownika. Zaleca się ustawienie krótkiego limitu czasowego dla uniknięcia wysyłania zbędnych poleceń Open Protocol, gdy narzędzie znajduje się na granicy obszaru.

1. Na ekranie Home wybierz Configuration [Konfiguracja], a następnie Timeouts [Limity czasowe].

2. Wybierz Timeout disable tool [Limit czasowy wyłączenia narzędzia].

3. Wprowadź limit czasowy w milisekundach, a następnie wybierz OK, aby potwierdzić.

4. Wybierz Timeout enable tool [Limit czasowy włączenia narzędzia].

5. Wprowadź limit czasowy w milisekundach, a następnie wybierz OK, aby potwierdzić.

Zaleca się wprowadzenie wartości limitów czasowych od 100 do 1000 milisekund.

# Przełączanie między trybem tethering, sterowania a potwierdzania

ILT Base Station ma trzy tryby.

- Tethering, narzędzie jest włączone, jeżeli znajduje się w odległości i położeniu określonym przez użytkownika. Tryb Tethering jest trybem domyślnym.

- Control - ILT Base Station informuje sterownik, który program dokręcania ma zostać użyty na podstawie odległości i orientacji narzędzia.

- Confirm - sterownik (który z kolei może otrzymywać informacje z systemu nadzorującego) wybiera program dokręcania, który ma zostać użyty. System ILT Base Station potwierdza, że odległość i orientacja ustawione przez użytkownika dla danego programu dokręcania są prawidłowe i włącza narzędzie.

1. Na ekranie Home ILT Base Station wybierz Configuration [Konfiguracja], a następnie Mode [Tryb].

2. Wybierz Tethering, Control lub Confirm, aby przełączyć tryby.

# Aktywacja blokowania przez we/wy

Lock by IO [Blokowanie przez we/wy] to zaawansowane wyjście zastępujące Open Protocol w celu włączania i wyłączania narzędzia. Cyfrowe wyjście jest wbudowane w złącze zasilania. patrz również Zasilanie dla styku we/wy.

Dla sterownika Power Focus 4000 nie istnieją żadne ograniczenia co do oprogramowania.

Uaktywnienie Lock by IO [Blokowanie przez we/wy] w ILT Base Station wymaga wersji 3.0 lub wyższej oprogramowania sterownika Power Focus 6000

W sterowniku Power Focus 6000 uaktywnij ustawienie Lock tool active low [Blokowanie narzędzia aktywne przy niskim poziomie]. Patrz również Przewodnik po konfiguracji sterownika Power Focus 6000.

1. Na ekranie Home wybierz Configuration [Konfiguracja].

2. Zaznacz pole wyboru, aby uaktywnić Lock by IO [Blokowanie przez we/wy].

Ważne informacje

- Zasilanie elektryczne

# Korzystanie z obszarów

# Tworzenie nowego obszaru

Obszar stanowi połączenie kryteriów, które określają, czy narzędzie jest aktywne, czy też zablokowane, oraz w jakim położeniu powinien być aktywny dany program dokręcania.

1. Na ekranie Home wybierz Configuration [Konfiguracja], a następnie Areas [Obszary].

2. Wybierz New Area, aby utworzyć nowy obszar.

Ważne informacje

- Edycja obszaru
- Ustawianie ograniczeń odległości narzędzia w obszarze
- Ustawianie ograniczeń orientacji narzędzia w obszarze
- Ustawianie pierwszeństwa obszarów
- Usuwanie obszaru
- Zmianie nazwy obszaru

# Edycja obszaru

Obszar stanowi połączenie kryteriów, które określają, czy narzędzie jest aktywne, czy też zablokowane, oraz w jakim położeniu powinien być aktywny dany program dokręcania.

1. Na ekranie Home wybierz Configuration [Konfiguracja], a następnie Areas [Obszary].

2. Na ekranie Areas [Obszary] wybierz obszar, który chcesz edytować.

Ważne informacje

- Tworzenie nowego obszaru
- Ustawianie ograniczeń odległości narzędzia w obszarze
- Ustawianie ograniczeń orientacji narzędzia w obszarze
- Ustawianie pierwszeństwa obszarów
- Usuwanie obszaru
- Zmianie nazwy obszaru

# Zmianie nazwy obszaru

1. Na ekranie Edit Area [Edycja obszaru] wybierz Name, aby zmienić nazwę Area [Obszaru].

2. Wprowadź nową nazwę i wybierz OK.

Ważne informacje

- Edycja obszaru
- Tworzenie nowego obszaru
- Ustawianie ograniczeń odległości narzędzia w obszarze
- Ustawianie ograniczeń orientacji narzędzia w obszarze
- Ustawianie pierwszeństwa obszarów
- Usuwanie obszaru

# Przypisywanie programu dokręcania

To ustawienie określa, czy dany obszar jest przypisany do określonego programu dokręcania w sterowniku Power Focus. Określ program, który ma zostać przypisany, wprowadzając jego numer identyfikacyjny zgodny ze zdefiniowanym w sterowniku Power Focus.

1. Na ekranie Edit Area [Edycja obszaru] wybierz Program dokręcania [Program dokręcania].

2. W zależności od wybranego trybu działania ILT Base Station będą dostępne różne sposoby wyboru Tightening program [Programu dokręcania].

   - W przypadku Control Mode [Trybu sterowania]: Wybierz Tightening program [Program dokręcania] z listy. Jeśli programu dokręcania nie ma na liście, wybierz Odśwież, aby pobrać wykaz dostępnych programów dokręcania ze sterownika Power Focus.

   - W przypadku Confirm Mode [Tryb potwierdzania]: Ręcznie wprowadź identyfikator Tightening program [Programu dokręcania], a następnie wybierz OK.

Ważne informacje

- Edycja obszaru
- Przełączanie między trybem tethering, sterowania a potwierdzania
- Tworzenie nowego obszaru
- Ustawianie ograniczeń odległości narzędzia w obszarze
- Ustawianie ograniczeń orientacji narzędzia w obszarze
- Ustawianie pierwszeństwa obszarów
- Usuwanie obszaru
- Zmianie nazwy obszaru

# Ustawianie ograniczeń orientacji narzędzia w obszarze

To ustawienie pozwala narzędziu na korzystanie z orientacji narzędzia (osi R i P) jako kryterium włączania i wyłączania narzędzia. Ustawienie orientacji można wprowadzić ręcznie lub przy użyciu trybu uczenia.

Tolerancja dla kątów P i R wynosi ±15°.

Narzędzie może prowadzić pomiary wyłącznie w dwóch osiach obrotu. W związku z ograniczeniami technologicznymi czujników nie ma możliwości wykrycia obrotu wokół wektora siły ciążenia Ziemi (osi Y).

Osie obrotu do narzędzi kątowych

A | Kąt R | B | Kąt P
C | Kąt Y |  |

Osie obrotu do narzędzi z uchwytem pistoletowym

A | Kąt R | B | Kąt P
C | Kąt Y |  |

## Kąt P

Kąt obrotu między osią nasadki narzędzia a płaszczyzną pionową. Wartości: od -90° do 90°.

Kąt P w narzędziach kątowych

Na poniższym filmie przedstawiono przykładowe kąty P w narzędziach kątowych.

Kąt P w narzędziach z uchwytem pistoletowym

## Kąt R

Kąt obrotu wokół środka osi nasadki narzędzia. Wartości: od -180° do 180°.

Dla kąta P ± 90°, nie można zmierzyć kąta R.

Kąt R w narzędziach kątowych

Na poniższym filmie przedstawiono przykładowe kąty R w narzędziach kątowych.

Ustawianie ograniczeń orientacji narzędzia w obszarze

1. Na ekranie Edit Area [Edycja obszaru] wybierz Orientation [Orientacji].

2. Zaznacz pole wyboru Use Orientation [Użyj orientacji], aby wyświetlić więcej opcji.

3. Określ, czy ustawić orientację ręcznie, czy też przy użyciu funkcji Teach Orientation [Ucz orientacji].

Ustawianie orientacji narzędzia za pomocą funkcji uczenia orientacji

1. Wybierz Teach orientation [Ucz orientacji].

2. Wybierz czas opóźnienia, dotykając Time delay [Opóźnienie]. Dostępne opcje: Brak (domyślna wartość), 5 sekund, 10 sekund i 15 sekund.

3. Umieść narzędzie w prawidłowej orientacji i naciśnij Start calibration [Rozpocznij kalibrację].

Jeśli istnieje potrzeba dostosowania ustawień orientacji, wykonaj procedurę stosowaną w przypadku ręcznego ustawiania orientacji.

Ręczne ustawianie orientacji

1. Wybierz Orientation - roll [Orientacja R], wprowadź wartość, a następnie wybierz OK.

2. Wybierz Orientation - pitch [Orientacja P], wprowadź wartość, a następnie wybierz OK.

3. Wybierz Tolerance - roll [Tolerancja R], wprowadź wartość, a następnie wybierz OK. Tolerancja dla kąta R wynosi ±15°.

4. Wybierz Tolerance - pitch [Tolerancja P], wprowadź wartość, a następnie wybierz OK. Tolerancja dla kąta P ±15°.

Ważne informacje

- Edycja obszaru
- Tworzenie nowego obszaru
- Ustawianie ograniczeń odległości narzędzia w obszarze
- Ustawianie pierwszeństwa obszarów
- Usuwanie obszaru
- Zmianie nazwy obszaru

# Ustawianie ograniczeń odległości narzędzia w obszarze

Funkcja odległości służy do sterowania zachowaniem narzędzia w zależności od odległości między narzędziem a ILT Base Station. W przypadku aktywnej funkcji kontroli lokalizacji narzędzia zostanie ono wyłączone po przekroczeniu określonej granicznej odległości. Ograniczenie odległości można wprowadzić ręcznie lub przy użyciu trybu uczenia.

Wielokierunkowa antena w ILT Base Station mierzy odległość od ILT Base Station we wszystkich kierunkach.

Umiejscowienie ILT Base Station

A | ILT Base Station | B | Odległość między ILT Base Station oraz znacznikiem narzędzia ILT
C | Maksymalna odległość od ILT Base Station |  |

Ustawianie ograniczeń odległości narzędzia w obszarze

1. Na ekranie Edit Area [Edycja obszaru] wybierz Distance [Odległość].

2. Zaznacz pole wyboru Use Distance [Użyj odległości], aby wyświetlić więcej opcji.

3. Określ, czy ustawić orientację ręcznie, czy też przy użyciu funkcji Teach Distance [Ucz odległości].

Ustawianie odległości przy użyciu funkcji uczenia odległości

1. Wybierz Teach distance [Ucz odległości].

2. Wybierz czas opóźnienia, dotykając Time delay [Opóźnienie]. Dostępne opcje: Brak (domyślna wartość), 5 sekund, 10 sekund, 15 sekund.

3. Umieść narzędzie w minimalnej odległości i naciśnij Start calibration [Rozpocznij kalibrację].

4. Umieść narzędzie w maksymalnej odległości i naciśnij Start calibration [Rozpocznij kalibrację].

Jeśli istnieje potrzeba dostosowania minimalnej i maksymalnej odległości, wykonaj procedurę stosowaną w przypadku ręcznego ustawiania odległości.

Ręczne ustawianie odległości

1. Wybierz Min distance, wprowadź minimalną odległość, a następnie wybierz OK.

2. Wybierz Max distance, wprowadź maksymalną odległość, a następnie wybierz OK.

Odległość należy wprowadzić w metrach.

Ważne informacje

- Edycja obszaru
- Tworzenie nowego obszaru
- Ustawianie ograniczeń orientacji narzędzia w obszarze
- Ustawianie pierwszeństwa obszarów
- Usuwanie obszaru
- Zmianie nazwy obszaru

# Ustawianie pierwszeństwa obszarów

Pierwszeństwo określa, który program dokręcania ma zostać wybrany, gdy jednocześnie aktywny jest więcej niż jeden obszar.

- Na ekranie Edit Area [Edycja obszaru] wybierz Priority [Pierwszeństwo].

- Wprowadź wartość liczbową pierwszeństwa, a następnie wybierz OK

Wyższa wartość ma pierwszeństwo przed niższą. Program o wartości 10 ma pierwszeństwo przed programem o wartości 1.

Ważne informacje

- Edycja obszaru
- Tworzenie nowego obszaru
- Ustawianie ograniczeń odległości narzędzia w obszarze
- Ustawianie ograniczeń orientacji narzędzia w obszarze
- Usuwanie obszaru
- Zmianie nazwy obszaru

# Usuwanie obszaru

- Na ekranie Edit Area [Edycja obszaru] wybierz Delete [Usuń], a następnie wybierz OK.

Ważne informacje

- Edycja obszaru
- Tworzenie nowego obszaru
- Ustawianie ograniczeń odległości narzędzia w obszarze
- Ustawianie ograniczeń orientacji narzędzia w obszarze
- Ustawianie pierwszeństwa obszarów
- Zmianie nazwy obszaru

# Importowanie konfiguracji stacji bazowej ILT

Jeśli istnieje potrzeba, można zaimportować konfigurację z innej ILT Base Station.

1. Pobierz konfigurację na nośnik USB.

   Plik konfiguracji musi zostać umieszczony na poziomie katalogu głównego nośnika USB.

2. W ILT Base Station zdejmij pokrywę osłaniającą port USB i podłącz nośnik USB.

3. Na ekranie Home wybierz System > USB > Import configuration [Importuj konfigurację].

4. Wybierz prawidłową konfigurację.

   Na nośniku USB może znajdować się kilka plików konfiguracji.

5. Wybierz Yes, aby potwierdzić import nowej konfiguracji. Po przesłaniu danych ILT Base Station uruchomi się ponownie.

6. Po ponownym uruchomieniu wyjmij nośnik USB i zamknij pokrywę osłaniającą port USB.

Ważne informacje

- Eksportowanie konfiguracji stacji bazowej ILT

# Eksportowanie konfiguracji stacji bazowej ILT

Kopia zapasowa pełnej konfiguracji ILT Base Station jest tworzona na nośniku USB. Taki plik konfiguracji można zaimportować w innej ILT Base Station lub przechować na późniejszy użytek.

1. W ILT Base Station zdejmij pokrywę osłaniającą port USB i podłącz nośnik USB.

2. Na ekranie Home wybierz System > USB > Export configuration [Eksportuj konfigurację].
   Bieżąca konfiguracja zostanie zapisana na nośniku USB.

3. Po pomyślnym wyeksportowaniu konfiguracji na dole ekranu pojawi się komunikat z potwierdzeniem.

4. Wyjmij nośnik USB i zamknij pokrywę osłaniającą port USB.

Ważne informacje

- Importowanie konfiguracji stacji bazowej ILT

# Eksportowanie dziennika

Eksportowanie dziennika służy to tworzenia plików na potrzeby rozwiązywania problemów.

1. W ILT Base Station zdejmij pokrywę osłaniającą port USB i podłącz nośnik USB.

2. Na ekranie Home ILT Base Station wybierz System > USB > Export log [Eksportuj dziennik], aby zapisać pliki dziennika.

   Eksport może zająć do dziesięciu minut.

3. Po pomyślnym wyeksportowaniu konfiguracji na dole ekranu pojawi się komunikat z potwierdzeniem.

4. Wyjmij nośnik USB i zamknij pokrywę osłaniającą port USB.

# Obsługa

W tej części można znaleźć informacje o tym, jak krok po kroku obsługiwać produkt.

W tej sekcji

- Korzystanie z ekranu Status

# Korzystanie z ekranu Status

Na ekranie Status wyświetlane są aktywne obszary i programy dokręcania, jak również informacje o włączonym i wyłączonym narzędziu. Prezentowane są także aktualne pomiary orientacji i odległości.

Symbol otwartej kłódki oznacza włączony obszar (Area).

Symbol zamkniętej kłódki oznacza wyłączony obszar (Area).

W danym momencie może być aktywny tylko jeden obszar.

## Wyświetlanie konkretnego obszaru (Area) na ekranie Status

- Wybierz Area [Obszar] z listy, aby wyświetlić jego szczegóły.

## Aktywacja ekranu Status

- Wybierz Status, aby przejść do ekranu Status z ekranu Home.

Ekran Status zostanie także wyświetlony po upływie Inactivity Timeout [Limitu czasu nieaktywności].

## Zmiana rozmiaru czcionki na ekranie Status

- Na ekranie Status wybierz symbol małej i wielkiej litery T , aby zmienić rozmiar czcionki. Czcionka jest domyślnie mała.

Ważne informacje

- Korzystanie z obszarów
- Ustawianie limitu czasu nieaktywności

# Rozwiązanie problemów i serwisowanie

W tej części można znaleźć informacje pomocne w konserwacji i serwisowaniu produktu oraz w rozwiązywaniu problemów w przypadku ich wystąpienia.

W tej sekcji

- Dioda LED stanu

# Dioda LED stanu

Jeżeli dioda LED stanu znacznika narzędzia ILT miga, na przykład zmieniając barwę z zielonej na niebieską, możliwe jest, że znacznik jest podłączony do dwóch ILT Base Station.

Odłącz znacznik narzędzia ILT od używanejILT Base Station.

# Recykling

W tej części można znaleźć informacje o recyclingu produktu.

W tej sekcji

- Przepisy ochrony środowiska
- Informacje dotyczące recyklingu

# Przepisy ochrony środowiska

Po zakończeniu okresu eksploatacji produkt musi zostać poddany właściwemu recyklingowi. Produkt należy zdemontować, zaś jego elementy poddać recyklingowi zgodnie z lokalnymi przepisami.

Akumulatory należy przekazać krajowej organizacji odzysku zużytych baterii i akumulatorów.

# Informacje dotyczące recyklingu

Pozycja | Część | Uwagi | Utylizować jako
--- | --- | --- | ---
1 | ILT Base Station |  | Element elektroniczny