# Configurar los Límites de distancia de herramienta en una zona

La función de distancia se utiliza para controlar el comportamiento de la herramienta en base a la distancia entre la herramienta y la ILT Base Station. En una aplicación de anclaje de herramienta, la herramienta se debe desactivar cuando supere el límite de distancia definido. El límite de distancia se puede definir manualmente o utilizando un modo de aprendizaje.

La antena omnidireccional en la ILT Base Station mide la distancia en todas las direcciones desde la ILT Base Station.

Colocación de ILT Base Station

A | ILT Base Station | B | Distancia entre la ILT Base Station y la etiqueta de herramienta ILT
C | Distancia máxima desde ILT Base Station |  |

Configurar los Límites de distancia de herramienta en una zona

1. En la pantalla Editar zona, seleccione Distancia.

2. Marque la casilla de Utilizar distancia, ahora hay más opciones visibles.

3. Seleccione definir manualmente la distancia o utilizando la función Enseñar distancia.

Configurar la distancia utilizando Enseñar distancia

1. Seleccione Enseñar distancia.

2. Seleccione un tiempo de retraso pulsando Tiempo de retraso. Las opciones son: No (valor predeterminado), 5 segundos, 10 segundos, 15 segundos.

3. Coloque la herramienta en el límite de distancia mínimo y pulse Iniciar calibración.

4. Coloque la herramienta en el límite de distancia máximo y pulse Iniciar calibración.

Para definir la distancia mínima y máxima, si fuera necesario, siga el mismo procedimiento utilizado para definir la distancia manualmente.

Configurar la distancia manualmente

1. Seleccione Distancia mín., introduzca la distancia mínima y seleccione Aceptar.

2. Seleccione Distancia máx., introduzca la distancia máxima y seleccione Aceptar.

Introduzca la distancia en metros.

Información relevante

- Cambiar el nombre de una zona
- Configurar la Prioridad de zona
- Configurar los Límites de orientación de herramienta en una zona
- Crear una nueva Zona
- Editar una zona
- Eliminar una zona