# Descripción general del sistema

## ILT Base Station

ILT Base Station, parte delantera

A | Pantalla táctil | B | LED de estado

ILT Base Station, parte trasera

A | Lengüetas de acoplamiento | B | Orificio de montaje

Esquema de dimensiones de la ILT Base Station

## Etiqueta de herramienta ILT

La etiqueta de herramienta ILT se debe comprar por separado.

Etiqueta de herramienta ILT

A | LED de encendido | B | LED de estado
C | Etiqueta |  |

El LED de estado en la etiqueta de herramienta ILT muestra el estado de la conexión actual y si la herramienta está activada o desactivada.

- Alternando entre rojo y azul: La ILT Base Station busca la etiqueta de herramienta ILT.

- Luz roja: La etiqueta de herramienta ILT no está conectada a la ILT Base Station.

- Luz azul: La herramienta está desactivada.

- Luz verde: La herramienta está activada.

El LED de encendido en la etiqueta de herramienta ILT muestra el estado de encendido.

- Luz verde: La etiqueta de herramienta ILT recibe alimentación.

- Sin luz: La etiqueta de herramienta ILT no recibe alimentación.

## Cables

Se incluye un cable de alimentación ILT de 5 metros con la compra de ILT Base Station.

El cable Ethernet para conectar al controlador se debe comprar por separado.

Información relevante

- Productos adicionales

En esta sección

- Productos adicionales
- Fuente de alimentación
- Datos técnicos de producto